| # 作業 (ステップ) - プロセス変数のリンク 注意 プロセス変数 (tirou0105m000) セッションで、プロセス変数を定義できます。 プロセス変数を作業にリンクするには 指示をする目的でプロセス変数を作業に直接リンクする場合、工順作業 (tirou1102m000) セッションでレコードを選択して、適切なメニューでプロセス変数をクリックできます。 これにより、作業 (ステップ) - プロセス変数 (tirou1111m000) セッションが開始され、1 つまたは複数のプロセス変数を作業にリンクできます。リンクしたプロセス変数は該当する作業とともに、製造オーダ文書に示されます。 プロセス変数を作業ステップにリンクするには 特定の作業について指定された順序で工程作業者がプロセス変数をチェックするには、その作業の個々の作業ステップに各プロセス変数がリンクされている必要があります。 作業ステップ (tirou1105m000) セッションで作業に作業ステップを定義しておくと、それぞれの作業ステップに 1 つ以上のプロセス変数をリンクできます。 作業ステップ (tirou1105m000) セッションで、品目/工順/作業が適切な組合せになっている作業ステップを選択します。 適切なメニューで、プロセス変数をクリックします。 作業 (ステップ) - プロセス変数 (tirou1111m000) セッションが開始され、1 つまたは複数のプロセス変数を作業ステップにリンクできます。 例 ある特定の作業でいくつかの要素をそれぞれ個別の温度で別の要素に接着する必要がある場合、各プロセス変数 (このケースでは、異なる温度) を個別の作業ステップにリンクすることにより、最も効率的な接着順序を設定できます。 デフォルト 現在のセッションを開始する目的となっている作業で利用されるタスク関係にタスク関係 - プロセス変数 (tirou0116m000) セッションでプロセス変数がリンクされている場合、タスク関係 - プロセス変数 (tirou0116m000) セッションのプロセス変数が、現在のセッションにデフォルト設定されます。 このセッションでプロセス変数がデフォルトとして作業とリンクされている場合でも、このセッションでプロセス変数を作業ステップにマニュアルでリンクすることができます。 これにより、同時に作業と作業ステップの両方にプロセス変数をリンクできます。 関連トピック マイクロ工順 |