| # 最適化のための資源優先順位 資源原価値 (cprao3120m000) セッションで資源優先順位を定義すると、以前に計算された最適化結果の変更を防ぐことができます。 ロジスティックパラメータの最適化は、一度に 1 つの資源について実行されます。各資源に独自の資源パラメータがあります。品目の製造に複数の資源が関係する場合は問題が発生します。1 つの資源について品目のオーダパラメータを最適化する場合、そのオーダパラメータは別の資源については理想的なパラメータではありません。 LN では、資源優先順位を使用することによってこの問題を解決します。LN は品目のオーダパラメータが最適化された資源を記録します。優先順位の低い資源について最適化を繰り返すと、LN に古いオーダパラメータが保持されます。優先順位が同じまたは高い資源について最適化を繰り返すと、LN から古いオーダパラメータが破棄されます。 計画品目 - 最適化されたロットサイズ (cprao3110m000) セッションの資源フィールドには、品目が最適化されている資源を表示されます。 例 品目 X は資源 A と B で製造され、品目 Y は資源 A のみを使用し、品目 Z は資源 B のみを使用します。 資源 A の方が資源 B より優先順位が高く、最初に A の最適化を実行してから B を最適化するものとします。 資源 A の最適化において、LN は品目 X および Y について最適なロジスティックパラメータを計算します。 資源 B の最適化において、LN は品目 X のロジスティックパラメータは変更しません。品目 X のパラメータは、より優先順位の高い資源に対してすでに最適化されているためです。品目 Z のロジスティックパラメータの最適化において、LN は品目 X のロジスティックパラメータ (ロットサイズなど) を制約として使用します。 関連トピック ロジスティックパラメータを最適化するには ロジスティックパラメータの最適化アルゴリズム |