| # 能力フロー 製造時間およびプロジェクト (PCS)時間について、LN は能力フローを自動的に記録します。 能力フローには次のタイプがあります。 契約 (内部) 契約 (外部) 入力能力フロー 出力能力フロー 従業員管理では、部署間の能力フローはワークセンタに依存します。したがって、従業員または機械のワークセンタは、すべての時間処理に対する部署間の能力フローを計算するよう指定する必要があり、バックフラッシュおよびマニュアルでの時間入力の両方に適用されます。 その結果、ワークセンタが指定されている場合のみ、従業員管理から時間を転記できます。 例
? | ワークセンタの関係 | 能力フロータイプ
--- | --- | ---
ケース 1 | WC-A = WC-P = WC-E | 適用なし
ケース 2 | WC-A <> WC-P
? | WC-A | 契約 (内部)
? | WC-P | 契約 (外部)
ケース 3 | WC-A <> WC-E
? | WC-A | 入力能力フロー
? | WC-E | 出力能力フロー
それぞれ次のことを意味します。 WC-A は、作業が物理的に行われる実際のワークセンタです。 このワークセンタは時間ラインにあります。 WC-E は、従業員のワークセンタです。 WC-P は、計画されているワークセンタです。 このワークセンタは、見積作業詳細から取得されます。 関連トピック ワークセンタ |