| # 製造同期スケジュール (PSS) における状況 組立管理において製造同期スケジュール (PSS) を用いる作業では、供給要求は以下のいくつかの状況のいずれかになります。[状況] フィールドは、ラインステーション - 組立部品供給転送(バッチ) (tiasc8510m000) セッション、および組立部品供給転送(SILS) (tiasc8520m000) セッションにあります。 これらの状況には以下の種類があります。 作成済 - 転送メッセージまたはラインの初期状況。 入庫なし - 振替数量が受領されなかったことを示す状況。組立部品所要が倉庫管理モジュールまたは購買管理モジュールに (組立部品供給メッセージの転送 (tiasc8220m000) セッションを使用して) 転送された後は、転送ラインの状況が [作成済] または [修正済] から [受領なし] に変更されます。この変更が発生すると、[転送完了] チェックボックスがオンになります。 修正済 - 更新によって転送情報が生成された状況。この状況は、オーダ管理 SILS 品目には設定不可能です。オーダ管理バッチ品目は更新不可能であるためです。 一部入庫 - 数量の一部が受領された状況 入庫済 - 全数量が受領された状況 取消済 - オーダ内容から品目が削除されたため、組立部品が不要になった状況 注意 上記の状況はそれぞれ、外部供給に使用されるだけでなく、内部供給 (メイン倉庫によって工程倉庫が補充される場合) にも使用されます。 これらの状況を次に例を挙げて説明します。 例 以下は、部品 A 用に作成されるメッセージです。 部品 = A 数量 = 10 状況 = 作成済 転送完了 = No 数量を 15 に (工程倉庫の補充 (tiasc8210m000) セッションを使用して) 変更した場合、組立部品要求が倉庫管理モジュールまたは購買管理モジュールに転送されていないときは、既存のレコードが以下のように修正されます。 部品 = A 数量 = 15 状況 = 修正済 転送完了 = No メッセージが倉庫管理モジュールまたは購買管理モジュールに転送された後、以下のレコードが生成されます。 部品 = A 数量 = 15 状況 = 受領なし 転送完了 = Yes ここで数量を 20 に変更すると、レコードは以下のようになります。 部品 = A 数量 = 20 状況 = 修正済 転送完了 = No ここで転送すると、直前のラインが削除されて、以下のようなラインが現れます。 部品 = A 数量 = 20 状況 = 修正済 転送完了 = Yes 組立管理では改訂は保管されません。転送状況が変更されたときにラインが削除されたのは、この理由のためです。 |