| # 資材不足の処理 不足処理 バックフラッシュおよび直接処理の実行後に不足が発生した場合、このセッションを使用して残余資材を SFC 製造オーダに転記できます。 不足が発生した場合は、資材の倉庫オーダはすでにブロック解除されています。 このセッションを使用すると、手間のかかる倉庫オーダ手順を実行しなくても、資材の処理を完了することができます。 原価が低い資材の処理は、1 つまたは複数の製造オーダまたは工程管理オーダグループについて実行可能です。また、作業別または資材ライン別に資材を処理することもできます。 制限事項および詳細については、資材不足の直接処理を参照してください。 注意 不足を処理するには、シミュレートのみチェックボックスをオフにします。 不足の検出 1 つまたは複数の SFC 製造オーダの不足を検出するには、選択範囲を指定し、シミュレートのみチェックボックスをオンにしてから、処理をクリックする必要があります。 レポートが出力され、製造オーダおよび資材別に現在の不足が表示されます。 関連トピック 資材不足の直接処理 製造オーダに対する不足の発生を防ぐには |