| # 倉庫保管場所の能力 倉庫 - 保管場所 - 能力 (whwmd3101s000) セッションの設定に応じて、保管場所の利用可能能力は、保管場所に指定されたフロアスペース、重量、高さから、保管場所にある品目のフロアスペース、重量、高さを引いた値に基づいて計算されます。保管場所での入庫と出庫は保管場所の能力に影響します。ブロックチェックボックスがオンになっている場合、利用可能能力を超える入庫勧告は許可されません。次の数値で警告:フィールドで指定した割合を超える入庫勧告をマニュアルで作成すると、警告が表示されます。 扱い単位 梱包品目が定義された扱い単位を使用する場合は、扱い単位の梱包品目の寸法を使って、保管場所の利用可能能力が次のように計算されます。 容積 トップレベル扱い品目の内部梱包品目によって、扱い品目が占有する保管場所スペースが決まります。扱い品目の梱包品目が外部である場合、梱包品目の容積に、梱包品目の上に積み重ねられる品目の容積を足した値によって、扱い単位が占有する保管場所スペースが決まります。 扱い品目構造が 1 つの外部梱包品目と各種の内部梱包品目によって構成されている場合、内部および外部梱包品目の追加容量によって、構造のトップレベル扱い品目が占有する保管場所スペースが決まります。たとえば、外部梱包品目がパレットで、内部梱包品目がボックスである場合です。 フロアスペース トップレベル扱い品目の梱包品目のフロアスペースによって、扱い品目が占有する保管場所スペースが決まります。 重量 扱い単位の品目と梱包品目の総重量によって、保管場所の重量能力を扱い単位がどれだけ占めるかが決まります。 注意 梱包品目または補助梱包品目のない扱い単位を使用する場合、扱い単位は保管場所の能力に影響しません。 保管場所の能力の再計算 - 扱い単位 保管場所の能力は次の場合に再計算されます。 保管場所にある扱い単位をクローズする 保管場所にある扱い単位に梱包品目をマニュアルで追加する 扱い単位の構成 (whwmd5130m100) の梱包オプションを使って、保管場所にある扱い単位に梱包品目を追加する 保管場所にある扱い単位の寸法をマニュアルで調整する 梱包品目を含む扱い単位構造の親子関係を調整する。たとえば、タイプがパレットの扱い単位からタイプがボックスの扱い単位をいくつか取り出して、保管場所からボックスを削除する場合です。 関連トピック 扱い単位 扱い単位をメンテナンスするには 品目納入用の梱包処理と出荷処理 |