| # 製造オーダの参照 次のタスクを実行できます。 資材 在庫および在庫不足をチェックします。 在庫タブで、製造オーダの在庫を表示して不足がないかを調べることができます。 また、製造オーダ別不足の出力 (tisfc0418m000) セッションを使用して、特定の日に特定の製造オーダに関して資材不足が発生するかどうかを判断できます。 このセッションを開始するには、セッションのヘッダまたは在庫タブの出力をクリックします。 資材を追加/削除するか、見積資材を代替資材に置換します。 製造オーダの状況がまだ有効でない場合、見積資材タブでこの操作を行うことができます。 作業 製造開始時間を変更するなど、製造オーダまたは作業を再計画します。 製造オーダの開始日は、ヘッダで変更できます。 特定作業の開始日は製造計画タブで変更できます。 代替ワークセンタを使用するなどして、作業を変更します。 作業の状況がまだ完了でない場合、製造計画タブで作業を変更できます。 作業を追加します。 製造オーダの状況がまだ有効でない場合、製造計画タブで作業を追加できます。 能力チェックを行います。 製造計画タブで作業を選択し、適切なメニューの利用率セッションをクリックします。 製造のオーダ状況が計画済である製造オーダを発行するには、適切なメニューのオーダの発行をクリックします。 注意 通常、これらのタスクは工程スケジューラまたは計画者が行います。 ただし、会社のタイプによっては、サプライチェーン計画者などの人員もタスクを実行できる場合があります。 製造オーダライン タブのラインは次のセッションを参照します。 製造計画 製造計画タブのラインは、製造計画 (tisfc0110m000) セッションを参照します。 製造オーダの作業を表示できます。 詳細情報を表示するには、作業をダブルクリックします。 見積資材 見積資材タブのラインは、見積資材 (ticst0101m000) セッションを参照します。 製造オーダに必要な資材を表示できます。 詳細情報を表示するには、見積資材をダブルクリックします。 在庫 在庫タブのラインは、製造オーダ別在庫 (tisfc0516m000) セッションを参照します。 製造オーダに必要な資材で在庫にあるものを表示し、利用可能な数量を確認することができます。 詳細情報を表示するには、在庫内の品目をダブルクリックします。 関連トピック 製造オーダに対する不足の発生を防ぐには オーダ文書の使用 再作業オーダ |