| # 不適合資材レポートのマスタデータ設定 マスタデータ設定の一部として、以下を定義する必要があります。 不適合を分類する不適合材料タイプ 不適合の深刻さを明示する厳しさ 不適合資材レポートの評価を担当する再審委員会 不適合の理由 パラメータの設定 品質機能を導入するには、導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000) セッションで品質管理 (QM) チェックボックスをオンにします。 品質管理パラメータ (qmptc0100m000)セッションを使用して、以下を定義し設定します。 不適合導入済チェックボックスをオンにして、不適合資材レポート (NCMR) 機能を導入します。 NCMR 番号の生成に使用されるシリーズのデフォルト番号グループのコード。 NCMR 番号の生成に使用されるデフォルトシリーズのコード。 NCMR に加えられた変更を追跡するログ履歴チェックボックス。 データの設定 マスタデータを設定するには、以下を実行します。 不適合資材タイプ (qmncm0101m000) セッションを使用して、不適合材料のタイプを定義します。 厳しさ (qmncm0102m000) セッションを使用して、不適合材料の厳しさを定義します。 再審委員会 (qmncm0103m000) セッションを使用して、再審委員会と不適合材料の再審委員会の所有者を定義します。 不適合の原因 (qmncm0104m000) セッションを使用して、不適合の理由を定義します。 |