| # 資源 - パフォーマンスインジケータ (cprao2560m000) セッションの目的: いくつかの資源のパフォーマンスインジケータを同時に表示します。これによって、資源のパフォーマンスを比較できます。 ツールバーの [レコードの検索] アイコンを使用して、シナリオ、計画レベル、および資源を選択します。 表示メニューでは、資源をソートする順番を選択できます。これは、特定のパフォーマンスインジケータにもとづいて資源を分析する際に役立ちます。 選択したシナリオと計画レベルについてパフォーマンスインジケータが表示されない場合は、[一般メニュー] からパフォーマンスインジケータ (cprao2201s000) セッションを開始して、そのシナリオと計画レベルについて資源のパフォーマンスインジケータを計算します。 注意 計算の基礎となったデータ (たとえば能力情報) に変更があっても、パフォーマンスインジケータは自動更新されません。[一般メニュー] からパフォーマンスインジケータ (cprao2201s000) セッションを開始し、該当のシナリオと関係する資源を選択して、インジケータの計算コマンドをクリックしてそれらを再計算します。 各パフォーマンスインジケータの説明については、パフォーマンスインジケータフィールドのヘルプ情報を参照してください。 注意 一定の範囲の計画期間について実行されるインジケータ計算はすべて、現在の日付が含まれる計画期間から開始します。たとえば、インジケータの値をすべての計画期間について計算するようにフィールドのヘルプ情報に記載されている場合、開始日と終了日がともに過去の日付である計画期間は計算されないことに注意してください。 このセッションをズームして開始した場合、実行できるのは、レコードの検索と選択だけです。 関連トピック 企業計画でのパフォーマンスインジケータ シナリオ LN が資源のパフォーマンスインジケータを表示するシナリオ 計画レベル LN が資源のパフォーマンスインジケータを表示する計画レベル 資源 LN がパフォーマンスインジケータを表示する資源 計算日 LN が資源のパフォーマンスインジケータを計算する日付 (計画) 製造で使用した能力 さまざまなタイプのオーダと活動に使用する能力。すべての計画期間についての合計値として表されます。 LN では、このフィールドの値を、資源マスタ計画 (cprmp3501m000) セッションの以下のフィールドの値を合計して計算します。 計画オーダで使用された能力 SFC オーダで使用された能力 サービスオーダで使用された能力 PCS 活動で使用された能力 クリティカル能力所要量で使用された能力 マスタ計画のクリティカル能力所要量に使用される能力。すべての計画期間についての合計値として表されます。 LN では、クリティカル能力所要で使用された能力を、資源マスタ計画 (cprmp3501m000) セッションのクリティカル能力所要量で使用された能力フィールドの合計値として計算します。 関連トピック マスタ計画、概要 範囲とタイムフェンス 空き能力 (時間) 1 つの資源の空き能力。すべての計画期間についての合計値として表されます。 使用データ LN では、この値を次のように計算します。資源マスタ計画 (cprmp3501m000)セッションの以下のフィールドを使用します。 使用可能能力 このセッションの以下のフィールドを使用します。 (計画) 製造で使用した能力 クリティカル能力所要量で使用された能力 平均利用率(%) 資源の相対的な平均能力利用率。すべての計画期間の合計能力について全体的な割合 (%) として表されます。 使用データ LN では、平均利用率を次のように計算します。このセッションの以下のフィールドを使用します。 空き能力 (時間) 資源マスタ計画 (cprmp3501m000) セッションの以下のフィールドを使用します。 使用可能能力 製造原価 選択した資源の製造原価。すべての計画期間についての合計金額として表されます。 LN では、合計製造原価を、合計所要生産能力 x 1 時間あたりの製造原価で計算します。合計所要生産能力とは、資源マスタ計画 (cprmp3501m000) セッションの以下のフィールドの合計です。 クリティカル能力所要量で使用された能力 計画オーダで使用された能力 SFC オーダで使用された能力 サービスオーダで使用された能力 PCS 活動で使用された能力 1 時間あたりの製造原価は、実行レベルからのワークセンタデータにもとづいています (ワークセンタ (tirou0101m000) セッションを参照)。 |