| # フェーズ番号を再計算するには フェース番号は、マニュアルまたは自動で再計算できます。 フェーズ番号の計算 (cprpd6200m000) セッションを使用して、マニュアルでフェーズ番号を再計算できます。 計画パラメータ (cprpd0100m000) セッションのオンラインフェーズ番号更新チェックボックスがオンの場合、以下のいずれかが変更されると、LN によって、常にオンラインでフェーズ番号が更新されます。 部品表 (BOM) クリティカル部品表 (BCM) 供給関係 注意 フェーズ番号をオンライン更新すると、特に多数の部品表ラインやクリティカル部品表ラインを一度に入力または生成する場合に、システムパフォーマンスが低下します。 マスタ計画のフェーズ番号とオーダ計画のフェーズ番号の違いは以下の点です。 マスタ計画のフェーズ番号はクリティカル部品表にもとづき、オーダ計画のフェーズ番号は部品表にもとづきます マスタ計画のフェーズ番号は計画単位を考慮します 関連トピック 計画順序およびフェーズ番号 マスタ基準計画のフェーズ番号を計算するには オーダ基準計画のフェーズ番号を計算するには |