| # 製品バリアント (組立) (tiapl3100s000) セッションの目的: 販売オーダから作成された製品バリアントおよびマニュアルで入力した製品バリアントの構成、参照、価格、状況の情報を表示またはメンテナンスします。 関連トピック 組立計画の概要 一般完成品の保管 製品バリアント 構成可能品目の一意の構成。バリアントは構成処理に由来し、特徴オプション、構成要素、作業などの情報を含みます。 例 構成可能品目: 電気ドリル オプション: 3 つの電源 (電池、12 V または 220 V) 2 色 (青、灰) これらのオプションから合計 6 つの製品バリアントが生じます。 このコードは、組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションの製品バリアント番号グループフィールドの値に基づいて生成されます。 構成 品目 デフォルト供給ソースが組立の一般品目または製造品目のコード 品目タイプ 構成する品目の品目タイプ 指定可能な値 品目タイプ 倉庫 完成品が保管される倉庫 関連トピック 一般完成品の保管 組立ライン 一般品目を組み立てなければならない組立ラインのコード 組立ラインは実現された有効なロールオフラインで、構成可能品目 - 組立ライン (tiapl2500m000) セッションから読み込まれます。 コンフィギュレータにより構成 このチェックボックスがオンの場合、この製品バリアントは製品構成モジュールまたは PCM コンフィギュレータを使用して構成されています。 関連トピック PCM コンフィギュレータの設定 製品構成(PCF) PCM コンフィギュレータ状況 PCM コンフィギュレータにより生成された製品バリアントの状況 指定可能な値 PCM コンフィギュレータ状況 関連トピック PCM コンフィギュレータの設定 PCM コンフィギュレータバリアント このチェックボックスがオンの場合、完成品が、PCM コンフィギュレータで製品バリアントにリンクされます。 関連トピック PCM コンフィギュレータの設定 PCF/APL 別構造 このチェックボックスがオンの場合、完成品の製品バリアント構造が、製品構成または組立計画で生成されます。 関連トピック 製品構成(PCF) 組立計画の概要 参照 同一構成の多重販売 このチェックボックスがオンの場合、この製品バリアントを含む販売オーダラインで、オーダ数量を 1 より多くできます。組立オーダのオーダ数量は常に 1 より多くなります。1 つの販売オーダラインを遂行するには、2 つ以上の組立オーダが必要です。 このチェックボックスの設定は、作成時に組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションの同一構成の多重販売チェックボックスの値から取得されます。 製品バリアントを作成すると、このチェックボックスは、組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションの同一構成の多重販売チェックボックスの設定に応じてオンまたはオフに設定されます。この後で組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションの上記チェックボックスをオンまたはオフにしても、このフィールドの設定は変わりません。 LN はこのように設定されているので、組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションの同一構成の多重販売チェックボックスを変更しても、既存のオーダを損なうことはありません。 関連トピック 組立の製品バリアントを多重販売するには 参照タイプ 製品バリアントの生成元の需要オーダのタイプ 指定可能な値 参照タイプ 参照オーダ 製品バリアントの生成元の販売オーダのコード。製品バリアントをマニュアルで入力する場合は、このフィールドには値 0 が表示されます。 参照位置 販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションでの販売オーダラインの位置番号 製品バリアントをマニュアルで入力する場合は、このフィールドには値 0 が表示されます。 製品構成日 現在の製品バリアントで有効な平準化された組立部品および作業を決定するために使用される日付 販売パラメータ (tdsls0100s000) セッションの構成日 (PCS) パラメータの値に基づいて製品構成日が設定されます。この日付は、販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションに表示されるオーダ日または納期に基づくように設定できます。また、この日付は、製品バリアントが構成される日付に基づくように設定することもできます。 有効化コード 有効化コード - 製品バリアントにリンクされている有効化コード。製品バリアントが販売オーダから生成される場合、この単位は販売オーダに入力され、製品バリアントにコピーされます。 注意 番号が参照する構成は同じでも、会社ごとに単位のコードが異なる場合があります。 単位が参照する構成は、単位品目、単位シリーズコード、単位順序番号によって識別されます。このデータには実際には構成が保存され、有効化構成が使用される各会社でこのデータを設定する必要があります。 販売オーダに入力され、製品バリアントにコピーされる単位はこのデータの参照に過ぎないため、会社ごとに異なることがあります。 関連トピック 有効化構成の概要 構成シリーズ/順序 有効化コードが属する単位シリーズ、および単位シリーズでの有効化コードの連番 要求オフライン日 製品がオフラインにならなければならない日付 製品バリアントが販売オーダから生成される場合、この日付は販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションの計画済納期フィールドからコピーされます。 同一構成の多重販売チェックボックスをオフにすると、組立状況が計画またはそれ以降の状況に達している場合、この日付を変更すると、ロールオフライン上の組立オーダについて組立管理に伝えられます。 注意 同一構成の多重販売チェックボックスがオンの場合、このフィールドは空になります。これは、いつでもこの製品バリアントに新しい組立オーダを作成できるからです。 価格 構成基準販売価格 構成品目の販売価格 この価格は、製品構成日時点で有効な一般品目からコピーされます。価格は、構成可能品目 - 組立ライン (tiapl2100s000) セッションの販売価格フィールドに表示されます。 販売価格通貨 構成基準販売価格を表す通貨 この通貨は、製品構成日時点で有効な一般品目からコピーされます。通貨は、構成可能品目 - 組立ライン (tiapl2100s000) セッションの販売価格通貨フィールドに表示されます。 構成基準価格 構成品目の原価 原価通貨 構成基準価格を表す通貨 状況 組立状況 製品バリアントにリンクされている組立オーダの状況 注意 組立オーダが 1 つ製品バリアントにリンクされている場合、このフィールドにその組立オーダの状況が表示されます。マルチサイト組立モデルの場合、複数の組立オーダが製品バリアントにリンクされていると、これらの全組立オーダが到達した状況または通過した状況がこのフィールドに表示されます。製品バリアントについて組立オーダが生成されなかった場合、組立状況はオープンになります。 組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションで同一構成の多重販売チェックボックスをオンになっている場合、このフィールドには固定値であるオープンが表示されます。 指定可能な値 組立状況 計画オフライン日 製品バリアントがオフラインになることが予定されている日付 この日付は、組立オーダが生成されたときに計算されます。組立オーダが移動された場合、オーダが再混成され、再度オフセットされます。これに合わせて、計画オフライン日が修正されます。 デフォルトの日付は要求オフライン日と同じで、製品バリアントが販売オーダから生成された場合、販売オーダからコピーされます。組立オーダが計画されると、その計算値が計画オフライン日になります。 注意 同一構成の多重販売チェックボックスがオンの場合、このフィールドは空になります。これは、いつでもこの製品バリアントに新しい組立オーダを作成できるからです。 シリアル番号 製品バリアントとリンクしている組立オーダのシリアル番号。マルチサイト環境では、ロジスティック会社ごとに組立オーダが作成され、最後の組立オーダ (最上位レベルの構成品目に対応) の番号がシリアル番号として表示されます。 注意 同一構成の多重販売チェックボックスがオンの場合、このフィールドは空になります。これは、この製品バリアントには複数のシリアル番号を作成できるからです。 製品バリアント構造生成済 このチェックボックスがオンの場合、この製品バリアントの部品表構造が解決されます。つまり、各設計モジュールに必要な組立部品および作業が決定されている状態です。 発効日および単位に基づいて、製品バリアントに固有の構成が解決されます。この結果は、組立部品表と作業 (tiapl2520m000) セッションに表示されます。 製品バリアント構造の生成 (tiapl3210m000) で現在の製品バリアントが処理されていると、このチェックボックスはオンになります。 引当済組立部品 このチェックボックスがオンの場合、この製品バリアントに必要とされる組立部品は倉庫管理で引き当てられます。このため、組立部品所要の計算 (tiapl2221m000) セッションを実行したときに実行される組立部品所要の計算では製品バリアントは考慮されません。 注意 組立部品所要の計算 (tiapl2221m000) セッションが実行されると、現在のチェックボックスに表示されている引当状況はまず、このセッションの選択範囲に含まれるすべての会社に関して組立管理から更新されます。 同一構成の多重販売チェックボックスがオンの場合に限り、このチェックボックスはオフのままになります。製品バリアントが複数回使用される場合、組立部品所要を変更して、組立部品所要を含む追加の組立オーダをいつでも作成できます。 このチェックボックスがオンになるのは、次の場合のみです。 部品が組立計画ではなく、組立管理によって引き当てられている 製品バリアントと関連付けられている組立ラインおよび組立オーダすべてについて、部品が引き当てられている。この場合、すべての組立ラインおよび組立オーダの組立部品引当済チェックボックスはすべて、この製品バリアントについて、製品バリアント - 組立ライン (tiapl3520m000) セッションでオンになります。 このチェックボックスがオフの場合、 組立計画では、組立管理でまだ部品が引き当てられていない組立ラインおよび組立オーダについて、組立部品所要が計算されます。 組立計画による組立部品の引当は組立管理による引当とは異なり、組立計画による引当はそれほど詳細ではなく、処理量が多い場合に高いパフォーマンスを発揮します。 削除予定 このチェックボックスがオンの場合、 製品バリアントの消去 (tiapl3200m000) セッションを実行したときに製品バリアントが削除され、対応する販売オーダに対する参照が存在しなくなります。 次のタイプのデータが削除されます。 製品バリアント 製品バリアント構造 製品バリアントと組立ラインとの関係が製品バリアント - 組立ライン (tiapl3520m000) セッションに表示されます。 このチェックボックスをオンまたはオフにできるのは、次の条件が満たされている場合のみです。 テストモードで作業している (組立計画パラメータ (tiapl0100s000) セッションでテストモードチェックボックスがオンである) 参照タイプが仮オーダである 組立状況がオープンである 次の場合、このチェックボックスは自動的にオンになり、ユーザはこのチェックボックスを使用することができません。 対応する販売オーダが削除されている (これが可能なのは、製品バリアントに組立オーダが存在しない場合のみです) 組立状況がクローズである 注意 製品バリアントを直接削除することはできません。製品バリアントを削除するには、製品バリアントの消去 (tiapl3200m000) セッションを実行する必要があります。 製品バリアントテキスト このチェックボックスがオンの場合、追加情報が示されたテキストが存在します。 関連トピック テキストの使用 製品バリアント 製品バリアント (tipcf5101s000) セッションが開始されます。 製品バリアントの出力 製品バリアントの出力 (tiapl3400m000) セッションが開始されます。 |