| # ラインステーションオーダ - 所要組立部品のクラスタ化 パラメータ 取引処理パラメータが、CLSO の使用を決定します。 このパラメータは組立管理パラメータ (tiasc0100m000) セッションで定義されます。次の値を指定できます。 ラインステーション基準 - 1 日当たりの各ラインステーションについて、CLSO が 1 つだけ作成されます。 オーダ基準 - 各組立オーダについて、CLSO が 1 つずつ作成されます。 このように、ラインステーション基準取引処理モードでは、丸一日にわたって CLSO が使用されます。 ただし、各バケットのデータは分けられ、倉庫管理の組立部品引当の計画在庫処理について、各バケットごとに個別の倉庫オーダラインとなります。このデータは、現在のセッションで表示できます。 クラスタ化されたラインステーションオーダ (tiasc7530m000) セッションで CLSO を表示できます。バケットは、バケット定義 (tiasl1100m000) セッションで定義できます。 注意 このセッションでは、まだバックフラッシュされていない組立部品だけが表示されます。 関連トピック 組立管理の概要 ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ 組立オーダの原価計算 組立のバックフラッシュ 組立オーダ |