| # メンテナンストリガセット (tsmdm0168m000) セッションの目的: メンテナンストリガセットを作成およびメンテナンスします。 注意 数字メンテナンストリガセットを作成するには、[新数字メンテナンストリガセット] オプションを選択します。 英数字メンテナンストリガセットを作成するには、[新英数字メンテナンストリガセット] オプションを選択します。 関連トピック サービス検査と予防メンテナンスシナリオ メンテナンストリガセット 検査を実行する場合にメンテナンス通知をトリガするために使用されるメンテナンストリガのセット 記述 コードの記述または名前 計測タイプ メンテナンストリガを定義する計測タイプ 注意 メンテナンストリガタイプが英数字の場合は、計測タイプが ｢条件基準英数字｣ でなければなりません。 メンテナンストリガタイプが数字の場合は、計測タイプが ｢カウンタ｣ または ｢条件基準数字｣ でなければなりません。 記述 コードの記述または名前 標準値 (数字) 数字計測タイプの標準値 標準値 (数字) 標準値 (英数字) 英数字計測タイプの標準値 注意 標準値のデフォルト値は、英数字計測値 (tsmdm0166m000) セッションから取得されます。 |