| # 繰返生産 繰返生産モジュールを使用すると、連続タイプ製造環境で製造管理を行うことができます。このモジュールは、マルチモデルフロー環境で大量製造に使用されます。繰返生産スケジュールエリアは、マルチモデルフローラインとして使用できます。 繰返生産 (RPT)
| # 繰返生産 (RPT) 繰返生産モジュールでは、大量生産される標準品目の製造を管理できます。このモジュールでは、工程管理モジュールの製造オーダ用の簡略化された手順が提供されています。 繰返生産モジュールでは、標準見込品目および標準オーダ品目のオーダを管理できます。製造は、スケジュールに従って実行されるように計画され、終了日が特定期間と重なる計画オーダおよび実際オーダで構成されます。製造オーダは、生産速度 (ボトルネックワークセンタ) を管理するワークセンタの能力に基づいて計画されます。製造オーダがスケジュールのために統合された後、製造がスケジュールにより管理されます。 生産日程計画を使用して製造データを処理します。生産日程計画ラインは、次のモジュールで生成されます。 企業計画のマスタ計画モジュール 企業計画のオーダ計画 製造の工程管理モジュール 倉庫管理の倉庫オーダモジュール この処理は、品目製造データモジュールで指定できる繰返生産品目 (RPT 品目) に関連するオーダラインにのみ使用できます。オーダタイプは、そのオーダを生成したモジュールによって決定されます。オーダの発行後は、オーダがどのモジュールで生成されたかには関係なく、オーダ状況が発行済になり、オーダタイプが ｢工程管理｣ に設定されます。SFC オーダは、繰返生産モジュールと工程管理モジュールの状況が発行済のとき処理できます。ただし、最短経路は RPT 手順です。 関連トピック スケジュールエリア |