| # 優先順位規則 クリティカル比 クリティカル比はオーダの優先順位を決定します。 = 1 :オーダはスケジュールどおりです。 > 1 :オーダはスケジュールに先行しています < 1 :オーダはスケジュールから遅れています。 最早期日 納期が最も近いオーダに、最も高い優先順位が与えられます。 製造オーダの優先順位 製造オーダ (tisfc0101s000) セッションで製造オーダを作成または修正するとき、そのオーダの優先順位を優先順位フィールドに指定できます。 最短合計残余製造時間 製造の完了までの時間が最も短いオーダに対して、納期に関係なく最も高い優先順位が与えられます。 スラックタイム スラックタイム= (終了日 - 参照日) - 残余製造時間 = 0: オーダはスケジュールどおりです。 > 0: オーダはスケジュールに先行しています。 < 0: オーダはスケジュールより遅れています。 |