| # ラインセグメント \ Infor LN 製造\組立管理\ラインセグメント\ラインセグメント - tiasl1540m000 セッションを使用して、ラインセグメントを定義します。 ラインセグメントは、常にバッファで始まる必要があります。ラインセグメントにはバッファが含まれている必要があります。1 つまたは複数のラインステーションが存在している必要はありませんが、通常ラインセグメントにはラインステーションが含まれています。このセッションを使用すると、特定のラインセグメントの計画を担当する従業員 (つまり、セグメント計画者) を表示または編集できます。 組立ラインへのラインセグメントのリンク \ Infor LN 製造\組立管理\組立ライン\組立ライン - tiasl1530m000 セッションを開きます。 ラインセグメントを組立ラインにリンクするには、次のステップを実行します。 ステップ 1: メイン組立ラインを選択します。適切なメニューから組立ライン - ラインセグメント (tiasl1541m000) をクリックして、セッションを開きます。 ステップ 2: 正しい順序でラインセグメントをメイン組立ラインにリンクします。 注意 供給ラインの最後のラインセグメントを親ラインのラインセグメントにリンクすることで、供給ラインを親ラインにリンクする必要があります。供給ラインの最後のラインステーションは、親ラインの供給ラインステーションにリンクする必要があります。 ラインセグメントへのステーションのリンク \ Infor LN 製造\組立管理\ラインセグメント\ラインセグメント - tiasl1540m000 セッションを開きます。 リンクステーションをラインセグメントにリンクするには、次のステップを実行します。 ラインセグメントを選択し、適切なメニューからステーションを選択します。ラインセグメント - ステーション (tiasl1550m000) セッションが開始されます。 セグメントに定義されたバッファとラインステーションをラインセグメントにリンクします。 ラインセグメント - ステーション (tiasl1550m000) セッションを使用して、組立ラインセグメントのラインステーションとその互いの関係を表示または修正します。ラインセグメントに対して現在有効なステーションまたはすべてのステーションを表示できます。 ワークセンタ (tirou0101m000) セッションでラインステーションをリンクできます。どのラインステーションをどのセグメントにリンクするかを定義するには、特定の日付ごとに、詳細セッションを使用できます。製品構成を使用する場合は、コンフィギュレータのライン定義手順を使用して、特定の日付についてどのラインステーションをどのセグメントにリンクするかを定義できます。 注意 ラインステーションの順序は、現行ラインセグメントのバッファから始まりますが、後続のラインセグメントに関連するバッファで終わります。 供給ラインの最後のセグメントの最後のラインステーションは、メイン組立ラインのラインセグメントの一部であるラインステーションに接続できます。このリンクによって、供給ラインの組立品目が供給されるメイン組立ラインのラインステーションを指定します。 |