| # 設計部品表変更の処理 (tiedm3205m000) セッションの目的: 部品表一括変更によって生成または修正された改訂の、シングルレベル設計部品表を生成します。 シングルレベル設計部品表は、部品表一括変更別設計品目 (tiedm3122m000) セッションの設計品目、および部品表一括変更アクション (tiedm3120m000) セッションのオーダラインに基づいています。 関連トピック 正味数量の計算 設計データ管理の要約 設計部品表 - 自動手順を変更するには 設計データの仕上げ 選択範囲 部品表一括変更番号 設計部品表を変更するための部品表一括変更の範囲を入力します。 オプション 設計の新規改訂を承認 このチェックボックスがオンの場合、新規改訂の設計部品表が生成された後で、新規改訂の状況が自動的に設計で承認済に設定されます。 このチェックボックスがオフの場合、 設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションを使用して、改訂を承認する必要があります。 構成要素および改訂に添付された文書へのリンクを作成 このチェックボックスがオンの場合、 データ管理で構成要素または設計品目の改訂に添付されたすべての文書が、設計部品表にコピーされます。 関連トピック オブジェクトデータ管理 構成要素 設計品目の改訂の修正 |