| # 計画優先順位規則 (whinh6122m000) セッションの目的: 計画優先順位規則をメンテナンスします。 定義に規則を追加するには、次の手順を実行します。 新規作成ボタンをクリックします。ルールフィールドには、最も高い優先順位を示す ｢1｣ が入力されます。 必要に応じて、次のフィールドに適切な値を選択します。 優先順位フィールド オーダタイプ フィールド値 開始値 終了値 時間単位 優先順位係数 優先順位定数 定義するその他の規則についても、上記の手順を繰り返します。 注意 検証済の優先順位定義に変更を加えるには、まず、妥当性確認を元に戻すコマンドを使用する必要があります。 関連トピック クロスドックオーダ優先順位 クロスドッキングのプロセス 直接資材供給 (DMS) 動的クロスドッキング 計画優先順位規則 ケーススタディ クロスドックオーダ優先順位定義 規則を含む定義 ルール 規則 ID 優先順位フィールド この規則が適用できるオーダフィールド 注意 適用なしを選択すると、フィールドに特定の規則を持たないすべてのオーダタイプに適用されます。 オーダタイプ この規則が適用できるオーダ発生元 注意 適用なしを選択すると、フィールドに特定の規則を持たないすべてのオーダに適用されます。 フィールド値 この規則を適用できる指定のフィールドの値 開始値 この規則を適用できる指定のフィールドの低い方の値 終了値 この規則を適用できる指定のフィールドの高い方の値 時間単位 フィールド値の範囲を表す単位 優先順位係数 フィールド範囲に関係するフィールド値に乗算される係数 注意 優先順位フィールドが次のいずれかに設定されている場合のみ、このフィールドを利用できます。 オーダ優先順位 顧客優先順位 残存時間 遅延 オーダ数量 優先順位定数 この規則の基本優先順位として加算される定数 クロスドックオーダ優先順位の出力 クロスドックオーダ優先順位の出力 (whinh6421m000) セッションを開始します。 妥当性確認 優先順位定義に矛盾がないかをチェックします。 検証が正常に終了した優先順位定義は、LN で使用できます。 妥当性確認を元に戻す (検証済の) 優先順位定義に変更を加えるには、まず、このコマンドを使用する必要があります。 |