| # 最終製品の品質管理 製造オーダの最終製品のために品質を導入すると、Infor LN によって各製造オーダの検査オーダが作成されます。この検査オーダは、製造オーダの最終製品のテストを指定します。 最終製品に品質管理を導入する際に可能なシナリオは次のとおりです。 製品は検査されますが、検査オーダは製造オーダに直接的な影響を及ぼしません (方法 A)。 製造オーダの完了を報告する前に、製品を検査する必要があります。ただし、テスト結果とは無関係に、納入予定数量または不合格を報告することができます (方法B)。 注意 検査によって納入予定数量と不合格数量が決まるまで製造オーダをブロックする場合は、最終作業の検査を定義できます。詳細は、製造作業を参照してください。 方法 A を選択して、検査オーダをクローズした後、終了数量を修正する場合、検査オーダを再オープンするか確認する画面が表示されます。 方法 B を選択して、検査オーダをクローズした後、終了数量を修正する場合、新しい検査オーダが生成されます。 最終製品の検査方法 関連トピック SFC (工程管理) と品質管理の統合 製造作業 材料の品質管理 |