| # 外注費レート 外注費レートは、外注費 (ticpr1160m000) セッションで価格計算コード別、外注先別、およびタスク別に指定できます。 外注費の計算方法とその結果として算出される外注費レートの解釈方法は、外注費 (ticpr1160m000) 詳細セッションの外注費の計算方法フィールドで決定されます。 このフィールドは次のいずれかの値に設定できます。 製品別固定額 作業費レート 人時間レート 機械時間レート 製品別固定額 原価または価格を計算するには、購買オーダライン (tdpur4101m000) セッションのオーダ数量フィールドに表示されている完成品数量に外注費レートを乗算します。外注費が外注品目数に直接関係する場合は、この方法を選択してください。外注費は、完成品の総投入量に基づいて算出されます。 作業費レート 原価または価格を計算するには、購買オーダライン (tdpur4101m000) セッションのオーダ数量フィールドに表示されている完成品数量に外注費係数と外注費レートを乗算します。外注費係数は、工順作業 (tirou1102m000) セッションまたは外注作業 (tisfc2210m000) セッションで定義します。 外注費が製品数に関係する場合はこの方法を使用してください。ただし追加係数が必要となります。 例: ある品目の塗装を外注に委託したとします。外注費レートは 1 平方メートルの塗装につき $50 として定義されています。品目の表面積はそれぞれ 2.5 平方メートルで、これをレート係数として入力します。また、購買オーダライン (tdpur4101m000) セッションのオーダ数量フィールドに表示される完成品数量に基づいて、外注費レートを算出します。 人時間レート 人時間レートによる方法の場合、原価または価格を計算するには、見積人時間に外注費レートを乗算します。見積人時間は、完成品総数量、サイクル時間、作業必要人員数などの作業計画データを用いて計算されます。 機械時間レート 機械時間レートによる方法の場合、原価または価格を計算するには、見積機械時間に外注費レートを乗算します。見積機械時間は、完成品の総数量、サイクル時間、作業に必要な機械台数などの作業計画データを用いて計算されます。 計算方法の例については、外注費レートの例を参照してください。 関連トピック 外注の概要 外注費レートの例 外注の購買価格 |