| # 投入/産出管理 投入/産出管理データ 投入/産出管理によって、機械またはワークセンタの稼動効率の度合を判定することができます。実際投入を計画投入数量と比較することにより、ワークセンタまたは機械における作業不足が生産性低下につながる時期を見出すことができます。実際産出を計画産出高と比較することにより、ワークセンタまたは機械における問題を突き止めることができます。 投入と産出の差異をキューと呼びます。投入/産出管理によって、機械またはワークセンタ実際キューを 計画キューと比較できます。これらのキューどうしの差異はキューの差異です。推奨キュー (ワークセンタ (tirou0101m000) セッションの推奨キューフィールド) を定義して、実際キューと比較することもできます。推奨キューの偏差は、実際キューから推奨キューを差し引いて算出します。 投入/産出管理によって得られる追加パフォーマンスの尺度は、実証負荷率です。 投入/産出管理の使用方法 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションで、該当するパラメータを設定します。 投入/産出管理の更新方法 - ターゲット期間を週数とするかそれとも日数とするかを定義します。 投入/産出データ生成の期間数 - ターゲット期間に含まれている日数または週数を定義します。 部分完了を含む (デフォルト) - チェックボックスで部分的にのみ完了した工順作業を考慮して投入/産出値を計算するかどうかを決定します。このチェックボックスは、ワークセンタ投入/産出管理の生成 (tisfc3210m000) セッションおよび機械投入/産出管理データの生成 (tisfc3220m000) セッションのチェックボックスのデフォルト設定ですが、指定変更することもできます。 投入/産出データを表示したいワークセンタをクリティカルとして定義します。ワークセンタ (tirou0101m000) セッションで、ワークセンタの計画のクリティカルチェックボックスをオンにします。 ワークセンタ投入/産出管理の生成 (tisfc3210m000) セッションおよび機械投入/産出管理データの生成 (tisfc3220m000) セッションを使用して、データを生成します。ワークセンタデータはワークセンタ投入/産出管理 (tisfc3510m000) セッションで、機械データは機械投入/産出管理 (tisfc3520m000) セッションで表示できます。ワークセンタ投入/産出管理のチャート化 (tisfc3710m000) セッションおよび機械投入/産出管理のチャート化 (tisfc3720m000) セッションではデータをグラフィック表示できます。 不要になった投入/産出データは、ワークセンタ投入/産出管理の削除 (tisfc3212m000) セッションおよび機械投入/産出管理の削除 (tisfc3222m000) セッションで削除できます。 共用ワークセンタ 出力セッションおよびチャートセッションでは、共用ワークセンタ用データのレポートに関して、次のどちらかを選択できます。 1 次ワークセンタごとに、2 次ワークセンタのデータをすべてレポートに追加する。 2 次ワークセンタごとに、そのワークセンタ自身の会社に属する特定ワークセンタのデータを出力する。 注意 共用ワークセンタデータはワークセンタ投入/産出管理 (tisfc3510m000) セッションおよび機械投入/産出管理 (tisfc3520m000) セッションでは表示できません。 関連トピック 共用ワークセンタ 製造オーダ - 機能の概要 在庫計画 (INP) |