| # 製造計画のシフト このセッションは、状況が以下の製造オーダについてのみ使用できます。 計画済 文書出力済 発行済 製造オーダについて、完了としてレポートされていない作業のみシフトできます。オーダの製造計画をシフトする必要がある場合は、1 つまたは複数の作業状況がすでに完了であってもかまいません。その場合、完了済の作業はスキップされ、まだ状況が完了でない最初の作業からシフトが開始します。つまり、まだ実行しなければならない作業のみシフトできます。 作業数量の一部が完了としてレポートされていて、数量の一部はまだ完了されていない場合、督促開始日以降に作業がシフトされます。したがって、督促開始日が変更されます。 製造計画をシフトすると、製造オーダの日付および作業の日付は次のようになります。 製造オーダの開始日が変ります。ただし、最初の 1 つまたは複数の作業がすでに完了している場合は、製造開始日は変りません。その場合は、まだ完了していない最初の作業の開始日が延期されます。 製造オーダの計画納期が変更されます。 製造オーダの要求納期は変更されません。 完了した作業の日付は変りません。完了した作業の最終終了日のみ変更される場合があります。 シフトされた作業の日付が変ります。その結果、製造オーダの計画納期が変更されます。 製造オーダ (tisfc0501m000) 詳細セッションで定義される作業の移動方法は、製造オーダレベルのシフトを考慮には入れていません。作業移動方法グループボックスの先行作業フィールドおよび後続作業フィールドの値は、単一の作業をシフトする場合にのみ使用されます。 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 工程管理での製造オーダ計画 |