| # メンテナンス概念、予測、計画 メンテナンス概念は、サービスが実行される工業製品または購買品用の、カスタマイズされていないメンテナンス計画です。メンテナンス概念は、品目に実行する必要のある参照活動のリストで構成されます。材料、労務、その他所要量、およびそれらに関連する原価を指定することができます。1 つの品目に複数のメンテナンス概念を指定する場合、使用クラスを品目に追加することができます。 目を販売する場合、メンテナンス概念に基づいて設置グループのメンテナンス計画を生成することができます。 メンテナンス概念に基づいて直接メンテナンス計画を生成するには、次の項目を指定します。 頻度: 頻度は、品目に対して参照活動を実行する単位時間あたりの回数です。 計測タイプ: 計測タイプは、実際の値および定義済の標準値に基づいて、参照活動を実行する必要がある時期を示します。メンテナンス計画は、計測タイプおよび頻度のパターンに基づいて、メンテナンス概念に作成することができます また、メンテナンス概念を使用してメンテナンス予測を作成し、次にメンテナンス計画を生成できます。予測は、品目に関して微調整されたメンテナンス概念です。メンテナンス予測で、品目のメンテナンス周期の継続期間中に参照活動を実行する必要のある相対点を定義することができます。 例 たとえば、メンテナンス概念で、各月に品目 A に対してメンテナンス活動を実行することを指定しているとします。しかし、品目 A は大きな製氷機であるため、冬季にはあまり使用されません。メンテナンス予測では、品目 A に関するメンテナンスは、夏季は月に 2 回、冬季は月に 1 回実行するよう指定します。 メンテナンス周期だけでなく、メンテナンス予測も予測値に基づきます。予測値は相対的な値であり、時間とは無関係です。従属変数の予測値および独立変数の値は、計測タイプによってトリガされる参照活動に関して計算されます。これらの値は、メンテナンス周期に基づいて、予測がメンテナンス計画に生成されるときに調整することができます。 予測はカスタマイズされません。予測は設置グループにではなく、品目に生成されます。品目を販売する場合、予測に基づいて設置グループのメンテナンス計画を生成することができます。 注意 品目にメンテナンス概念を定義すると、この概念を使用してメンテナンス計画が生成されます。 この品目に予測も定義した場合は、メンテナンス計画を生成するときに、メンテナンス概念の代わりにこの予測が使用されます。 品目ブレイクダウンの最上位レベルの品目 (親品目) に予測が作成されます。予測では、品目ブレイクダウンに定義された関連するすべての下位レベル品目 (子品目) が考慮されます。ただし、親品目および子品目それぞれにメンテナンス概念を定義する必要があります。 関連トピック メンテナンス計画を生成するには |