| # ブロック作業 (tisfc0540m000) セッションの目的: マニュアルでブロックされている作業、およびその作業のブロック理由を表示します。 作業をダブルクリックして作業の完了レポート (tisfc0130m000) セッションを開始します。このセッションで、作業のブロックを解除したり、ブロック理由を変更したりできます。 注意 このセッションでは、品質によってブロックされた作業は表示されません。 ズームによってこのセッションを開始した場合は、レコードの検索と選択のみを行うことができます。 関連トピック 作業のブロック 製造オーダ 作業がブロックされている製造オーダ 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 オーダ状況 製造オーダのオーダ状況 作業 ブロックされている作業 タスク 作業で実行されるタスク タスク タスクの記述 ワークセンタ 作業が行なわれるワークセンタ 機械 作業を行なう機械 非機械タスクの場合、このフィールドは使用しません。 ブロック理由 作業が一時的に許可されない理由 ブロック理由には次のようなものがあります。 品質検査が必要である 設備が故障した 顧客が分割払の最終回分を未払 このブロック理由の詳細を表示するには、適切なメニューのブロック理由の出力 (tisfc2100m000) コマンドを選択します。 |