| # 計画のワークロード平準化と修正 新規計画の読込の場合 新規計画の作成時に、ワークロード平準化が実行されます。活動が読み込まれた直後に、平準化が実行されます。ワークロードの平準化にかかわらず、並行計画属性は新規計画が作成されるときに作成されるグループを定義します。ただし、ワークロード平準化が行われない場合、並行属性値の一意の組合せごとに 1 つのグループのみが作成されます。ワークロード平準化が行われる場合、並行属性値の一意の組合せごとに、グループセットとグループが作成されます。 ワークロード平準化と組み合わせて新規計画を作成した場合、作成されたグループはグループセットの一部でなくてもかまいません。スタンドアロングループも作成される可能性があります。したがって、新規計画には 1 つまたは複数のグループセットと 1 つまたは複数のスタンドアロングループが含まれます。 実施する必要がある修正は次のとおりです。 活動のグループが使用可能な場合、ワークロード平準化に使用する必要があるグループの一致する属性セットが検索されます。 グループの一致する属性セットが使用できない場合、グループセットも使用できません。したがって、ワークロード平準化は無視されます。 グループの一致する属性セットが使用できる場合、グループセットも使用できるため、ワークロード平準化を実行する必要があります。 注意 現在すべての活動は単一のグループにリンクされています。すべての活動が読み込まれると、ワークロード平準化が実行されます。並行計画属性は、グループセットとグループの両方の対象として考慮されます。 既存の計画に活動を追加する場合 (計画の再生成) 複数のグループがある計画のグループセットが存在する場合があります。新規活動は、常にグループセットの最初のグループに追加されます。したがって、新規活動を読み込んだ後、計画には既存の活動と新規活動が含まれます。 新規活動が既存の計画に追加された場合、ワークロード平準化は実行された新規計画のワークロード平準化と異なります。次のシナリオが考えられます。 グループが 1 つだけのグループセット - 新規活動の読込時に作成されます。このシナリオでのワークロード平準化処理は、次のとおりです。 新規グループを作成します。 グループセットのすべてのグループ全体に各グループセットの活動を分配します。 新規活動が追加されない複数のグループがあるグループセット。変更は行われません。 新規活動が追加される複数のグループがあるグループセット。このシナリオでのワークロード平準化処理は、次のとおりです。 グループセットに新規グループが作成する必要があるかどうかをチェックします。 グループセットのすべてのグループ全体にグループセット内の新規活動を分配します。 既存の計画に活動を追加する場合 (既存の計画の保持) 新規活動が既存の計画に追加され、既存の計画が修正されない場合 (新規活動の追加を除く)、この活動の正しいグループが検索されます。グループが利用可能な場合、以下がチェックされます。 グループがグループセットの一部の場合。最早開始時間が指定されているグループセット内のグループが選択されます。活動はこのグループに追加されます。 グループがグループセットの一部ではない場合。活動はこのグループに追加されます。 活動を計画する場合 活動が計画される前に、活動セット内の活動がソートされます。ワークロード平準化を実行する場合は、活動は最早開始時間、計画開始時間、計画終了時間、および最遅終了時間を基準にソートされます。活動を計画する場合は、新規のソートオプションの最遅開示時間が含まれます。活動の最遅開始時間は、最遅終了時間と活動期間をもとに計算されます。最遅終了時間をもとに活動を逆に計画する場合、最遅開示時間が利用できます。注意: 活動のカレンダー、利用性タイプ、およびタイムゾーンを使用して、最遅開始時間を計算します。 サービス計画パラメータ (tsspc0100m000) セッションでサービスオーダ、作業オーダ、および計画活動の最早開始時間の優先チェックボックスがオフの場合、2 つの活動の間にスラックが発生する可能性があります。この場合、スラックアルゴリズムを実行して、可能な限りスラックを最小化する必要があります。注意: ワークロード平準化のスラックアルゴリズムの実行と計画処理中の違いは、次のとおりです。 計画処理の場合、スラックは、同じ活動セット内の活動を使用して最小化されますその結果、活動は別の活動セットまたは別のグループに移動されません。 ワークロード平準化の場合、スラックは､グループに割り当てられていない活動を使用して最小化されます。その結果、活動は別の活動セットまたは別のグループに移動されます。 |