| # 日別利用率 (tisfc1503m000) セッションの目的: 1 日の能力利用率の概要を表示します。ワークセンタおよび機械の占有が計画されている時間および数量を互いに表示できます。 このセッションは、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの日利用率の更新方法フィールドで自動を選択した場合にのみ使用できます。 注意 ワークセンタ別の一日の能力利用率は、日別ワークセンタ利用率 (tisfc1506m000) セッションで表示できます。共用ワークセンタの利用率を表示する場合は、共有ワークセンタ利用率 (tisfc1510m000) セッションを使用します。ズームによってこのセッションを開始した場合は、レコードの検索と選択のみできます。 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 共用ワークセンタ 日付 該当する日に、どれくらいの時間と資材が計画されているのかを参照します。 機械時間 作業の実行に必要な機械時間 関連トピック 人/機械時間の計算 開始時間 どのような能力が計画されているかを確認する必要がある期間の始点 ワークセンタ 作業が行なわれるワークセンタのコード 共用ワークセンタの利用率を表示する場合は、共有ワークセンタ利用率 (tisfc1510m000) セッションを使用します。 ワークセンタ 作業が行なわれるワークセンタについての説明 共用ワークセンタの利用率を表示する場合は、共有ワークセンタ利用率 (tisfc1510m000) セッションを使用します。 機械 作業で使われる機械 製造オーダ 製造オーダのコード 工順 品目を製造するために必要な作業の順序 作業ごとに、段取時間やサイクル時間に関する情報に加え、タスク、機械、ワークセンタが指定されます。 注意 工順が表示されない場合は、製造オーダに対して定義された見積製造原価がないからです。 作業 作業の連番 作業は連番の順に続ける必要はありません。製造計画 (tisfc0110m000) セッションでオーダを定義できます。 計画数量 この日に、この作業で、製造を計画している品目の数量。仕損と低産出率で損失した品目も含まれます。 人時間 作業の実行に必要な人時間 関連トピック 人/機械時間の計算 製造計画 製造計画 (tisfc0110m000) セッションが開始されます。 利用率の構築 利用率の構築 (tisfc0201m000) セッションが開始されます。ここで、企業計画モジュールの計画を更新できます。すべての利用率データが削除され、製造計画 (tisfc0110m000) セッションの製造数量と日付データを使って再生成されます。これはラインワークセンタに対しては行われません。 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの日利用率の更新方法フィールドで自動を、週利用率の更新方法フィールドで自動を選択した後でなければ、このオプションを使用できません。 |