| # 活動 (tipcs4101m000) 概要セッションでは、プロジェクト別に活動を一覧表示できます。 詳細セッションでは、活動を定義できます。 活動は、プロジェクト別のネットワーク計画の実行や、次の作業に使用されます。 活動を使用して計画されたプロジェクトの概略資材所要量と概略能力所要量の決定 プロジェクトの (最終) 組立計画の管理 モジュール計画でのモジュールの定義 プロジェクト構造 (tipcs2115m000) セッションでのプロジェクト構造の記録 注意 次の場合は、レコードを削除できません。 プロジェクトの状況が、｢取消｣、｢終了｣、｢クローズ｣、または ｢アーカイブ｣ の場合 消費時間がゼロよりも大きい場合 活動がプロジェクト構造 (tipcs2115m000) セッションで使用されている場合 活動が活動関係 (tipcs4110m000) セッションで使用されている場合 活動がモジュール計画 (tipcs4120m000) セッションで使用されている場合 関連トピック ネットワーク計画 プロジェクト 特定の顧客オーダに対して特別に実行される、製造アクションと購買アクションの集まり。プロジェクトは、オーダ方針が受注の品目を顧客が注文した場合に開始されます。プロジェクトの目的は、それらの品目の製造を計画および調整することです。 標準生産製造の場合、プロジェクトは品目と顧客オーダをリンクするためだけに使用します。それ以外の場合、プロジェクトには次の項目を含むことができます。 カスタマイズ品目データ (部品表および工順) プロジェクト計画 (活動計画) 予算は特別なタイプのプロジェクトです。予算は計画と見積に使用されます。製造の実行には使用されません。 注意 予算タイプのプロジェクトは許容されません。予算は会計取引にしか使用されないため、予算のための活動を加えることはできません。 活動 このコードは、プロジェクトのネットワーク計画における活動を識別します。 デフォルト 一般的に、LN は直前の連番に 1 をインクリメントした値を使用します。 検索キー 検索時に便利な、記述の代替形式。通常、略語、頭字語、または正式な記述を想起しやすい語が使用されます。 タスク 活動にリンクするタスク 入力したタスクは次の場合に使用されます。 プロジェクト (PCS) 時間 (bptmm1170m000) セッションで、活動についての時間が入力されるとき 活動に関するより詳細な情報が格納されるとき 関連トピック 工順 ワークセンタ 同じ能力を持つ、1 人以上の従業員または 1 台以上の機械から構成される特定の製造エリア。これは、能力所要量計画と詳細スケジュールの 1 単位と見なすことができます。 活動管理者 プロジェクト活動を計画または実行する責任を負う人 能力負荷テーブル 能力負荷テーブルは、概略能力所要量を活動持続期間に分割する方法を示します。リードタイム (活動持続期間) の割合は横軸に示されます。縦軸には、能力所要量 (特定の活動持続期間の後に終了する必要がある活動部分) の割合が示されます。この能力所要量は、活動に対して記録されている概略能力です。 概略能力所要量 活動を実行するための、時間単位の一括必要能力 活動の見積能力所要量を時間数で入力します。ネットワーク計画の生成 (tipcs4210m000) セッションで、能力負荷テーブルを使用して、活動の一括能力所要量を計画します。 計画係数 デフォルトの活動持続期間の計算に使用する、計画係数を入力します。 計画係数は、活動の実行で同時に使用される従業員または機械の数を表します。この係数は、一括能力所要量と 1 日あたりの使用可能時間にもとづく、デフォルトの活動持続期間の計算にのみ使用されます。 使用可能能力 1 日あたりの使用可能能力を時間数で入力します。この能力は、デフォルトの活動持続期間の計算に使用されます。計画係数に従って、各従業員または機械の 1 日あたりの使用可能能力を時間数で記録できます。 この能9力にもとづいて、次の公式でデフォルトの活動持続期間が計算されます。 デフォルトの活動持続期間 = 概略能力所要量 ÷ (計画係数 × 使用可能能力) 活動持続期間 最早開始日 活動の最早開始日は、活動を開始できる最も早い日付です。この日付はネットワーク計画の生成 (tipcs4210m000) セッションによって決定されます。 最遅開始日 活動の最遅開始日は、活動を開始できる最後の日付です。この日付はネットワーク計画の生成 (tipcs4210m000) セッションで決定できます。 最早終了日 活動の最早終了日は、活動を終了できる最も早い日付です。この日付はネットワーク計画の生成 (tipcs4210m000) セッションで決定できます。 最遅終了日 活動の最遅終了日付は、活動を終了できる最後の日付です。この日付はネットワーク計画の生成 (tipcs4210m000) セッションによって決定されます。 合計余裕 活動の合計余裕時間は、関連プロジェクトの計画完了日付に影響することなく活動をシフトできる最大時間数で、(作業) 日数で示されます。 合計余裕時間は次のように計算されます。 合計余裕 = 最遅終了日 - 最早開始日 - 活動持続期間 最終終了日と最早開始日はプロジェクト日数で表されます。 関連トピック 余裕日数 フリー余裕時間 フリー余裕時間は、次の活動の余裕時間に影響しない範囲で、活動の開始を延期できる (作業) 日数です。 フリー余裕時間は、ネットワーク計画プロセスによって決定されます。ユーザが修正することはできません。 関連トピック 余裕日数 希望開始日 希望開始日とは、活動の実行を開始する日付です。この日付は参考情報の目的でのみ使用します。ただし、この日付は、ネットワークメッセージの生成 (tipcs4211m000) セッションで最早終了日、最遅終了日および参照日と比較されます。これによって、例外メッセージが作成されます。 希望終了日 希望終了日とは、活動の実行を停止する日付です。この日付は参考情報の目的でのみ使用します。ただし、この日付は、ネットワークメッセージの生成 (tipcs4211m000) セッションで最早終了日、最遅終了日および参照日と比較されます。これによって、例外メッセージが作成されます。 実際開始日 完成率フィールドが 100% でない場合に、実際開始日を入力します。 注意 プロジェクト (PCS) 時間 (bptmm1170m000) セッションを使用して活動の時間数を入力すると、時間および経費の処理 (bptmm1203m000) セッションによって実際開始日も更新されます。 実際終了日 [完成率] フィールドが 100% ではない場合に、実際終了日を入力します。 注意 次の場合に、実際終了日が更新されます。 活動の時間数を時間および経費の処理 (bptmm1203m000) セッションに入力した場合 ネットワーク計画の生成 (tipcs4210m000) セッションでネットワーク計算を実行した場合 活動見積 このチェックボックスがオンの場合、このフィールドは、関連する活動をプロジェクトの見積原価計算に含めるかどうかを示します。これは、設計などの間接的な活動の場合に特に重要です。 状況 プロジェクトの現在の進捗状況を示します。 総計見積能力 [時間] 活動の実行が計画されているワークセンタについての時間単位の能力所要量総計。能力所要量総計は、プロジェクト構造とプロジェクト設計にもとづいて、プロジェクト見積能力総計 (tipcs4201m000) セッションで計算されます。これは、作業が工順の活動にリンクされている場合にのみ可能です。ワークセンタ (tirou0101m000) セッションの計画のクリティカル能力フィールドの値によって、要員能力または機械能力が能力所要量総計の計算に使用されます。 能力所要量総計は参考情報の目的でのみ表示され、活動別の概略計画時間のチェックまたは監視に使用できます。 進捗 所要クリティカル能力 活動に要した実際時間数。この値は、活動にリンクされている取引の時間数にもとづいて、LN 時間および経費の処理 (bptmm1203m000) セッションで自動的に更新されます。 LN ネットワーク計画の生成 (tipcs4210m000) セッションで計算された消費時間数が表示されます。 実際人時間 従業員管理に転記および処理される実際人時間 実際機械時間 従業員管理に転記および処理される実際機械時間 計画のクリティカル能力 関連するワークセンタについての、ワークセンタ (tirou0101m000) セッションの計画のクリティカル能力フィールドの値 完成率の自動更新 このチェックボックスがオンの場合、時間取引の処理のときに時間および経費の処理 (bptmm1203m000) セッションを使用するか、またはプロジェクトのネットワーク計算を実行するときにネットワーク計画の生成 (tipcs4210m000) セッションを使用すると、完成率フィールドが自動的に決定されます。 完成率 活動の完成率を入力します。完成率の自動更新チェックボックスがオフの場合、入力できるのは割合のみです。 完成率の自動更新チェックボックスがオンの場合、完成率は自動的に決定されます。計算式は次のとおりです。 概略能力所要量フィールドに時間が入力されている場合 完成率 = 消費時間 ÷ 概略能力所要量 概略能力所要量フィールドに時間が入力されていない場合 完成率 = 消費時間 ÷ (計画係数 × 使用可能能力 × 実際の期間) 完成率は活動の進捗を示します。従業員概要別時間および経費 (bptmm1100m000) セッションで活動の時間を記帳している場合、所要クリティカル能力フィールドが更新されます。記帳された活動の時間が概略能力所要量フィールドの時間数を超えている場合、完成率フィールドの割合は 100% より大きくなるはずです。しかし、完成率フィールドに表示される値は 99% より大きくなりません。この理由は、割合が 99% を超えない限り、時間の記帳を続行できるからです。 完成率の自動更新チェックボックスがオフの場合、割合をマニュアルで 100% に変更できます。割合が 100% の場合、それ以上の時間を記帳することはできません。 注意 能力所要量の非線形分布のため、完成率はリードタイムではなく、一括能力所要量に関連しています。完成率の自動計算を選択すると、完成率は、一括能力所要量と実際消費時間にもとづいて決定されます。 プロジェクト LN プロジェクト (tipcs2101m000) セッションが開始されます。このセッションでは、プロジェクトデータをメンテナンスできます。 活動関係 LN 活動関係 (tipcs4110m000) セッションが開始されます。このセッションでは、プロジェクトの活動関係をメンテナンスできます。 能力負荷テーブル 能力負荷テーブル (tipcs4131m000) セッションが開始されます。このセッションでは、活動に接続されている能力負荷テーブルをメンテナンスできます。 ネットワーク計画の生成 プロジェクトのネットワーク計画が生成されます。 プロジェクト別概略能力利用率 プロジェクトと活動の概略能力利用率が表示されます。 ワークセンタ別概略能力利用率 ワークセンタと活動の概略能力利用率が表示されます。 |