| # 週別利用率 (tisfc1502m000) セッションの目的: 1 週間の能力利用率の概要を表示します。ワークセンタおよび機械の占有が計画されている時間および数量を互いに表示できます。 注意 ワークセンタ別の週間能力利用率は、週別ワークセンタ利用率 (tisfc1501m000) セッションで表示できます。共用ワークセンタの利用率を表示する場合は、共有ワークセンタ利用率 (tisfc1510m000) セッションを使用します。ズームによってこのセッションを開始した場合は、レコードの検索と選択のみできます。 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 共用ワークセンタ 製造年 該当する年に、計画されている時間と数量を参照します。 製造週 該当する週に、計画されている時間および数量の概要を参照します。週番号はその年の週を示し、一週間が月曜日から始まるものとして、その年の少なくとも 4 日分が含まれる最初の週を週 1 とします。 人時間 作業の実行に必要な人時間 関連トピック 人/機械時間の計算 日付 該当する日に、どのような能力が計画されているのかを参照します。 製造オーダ 計画された作業のオーダ番号 作業 作業の連番 作業は連番の順に続ける必要はありません。製造計画 (tisfc0110m000) セッションでオーダを定義できます。 ワークセンタ 作業が計画されるワークセンタ 共用ワークセンタの利用率を表示する場合は、共有ワークセンタ利用率 (tisfc1510m000) セッションを使用します。 計画数量 この日に、この作業で、製造を計画している品目の数量。仕損と低産出率で損失した品目も含まれます。 機械 作業で使われる機械 機械時間 作業の実行に必要な機械時間 関連トピック 人/機械時間の計算 製造計画 製造計画 (tisfc0110m000) セッションが開始されます。 利用率の構築 利用率の構築 (tisfc0201m000) セッションが開始されます。ここで、企業計画モジュールの計画を更新できます。すべての利用率データが削除され、製造計画 (tisfc0110m000) セッションの製造数量と日付データを使って再生成されます。これはラインワークセンタに対しては行われません。 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの週利用率の更新方法フィールドで自動を選択した後でなければ、このオプションを使用できません。 |