| # 部品表でのループ検出 (tibom1214m000) セッションの目的: マルチレベル製造部品表内のエラー (ループ) を検出します。部品表 (BOM) の複数のレベルで同じ品目が使用され、あるときは親品目で、別のときは子品目で使用されている場合には、ループが発生します。 原価と資材所要量の計算を実行すると、マルチレベル部品表にループがないかどうかチェックされます。早い段階で誤データを訂正できるので、定期的にこのセッションを実行することをお勧めします。 例 製造品目 A は、購買部品 B と製造品目 C で構成されています。製造品目 C は、製造品目 A と購買部品 E で構成されています。
A | ホイール
B | リム
C | ハブ
E | ボールベアリング
L1、L2、L3 | レベル 1、2、3
ループは A-C-A です。 関連トピック マルチレベル部品表の構造 品目開始 購買、保管、製造、販売などができる原材料、部分組立品、完成品、および工具を指します。 品目は、1 つのキットとして処理される一連の品目を表すことも、複数の製品バリアントに存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション) 品目終了 購買、保管、製造、販売などができる原材料、部分組立品、完成品、および工具を指します。 品目は、1 つのキットとして処理される一連の品目を表すことも、複数の製品バリアントに存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション) 検出 このセッションで設定した処理を実行するには、このボタンをクリックします。 |