| # 組立部品の不足の表示 [特定] メニューで [在庫チェック] をクリックして在庫チェック (tiasc2240m000) セッションにズームし、不足のリストを作成します。このリストは、企業計画の計画在庫ストックに基づきます。さらに、このリストは、選択した所要日、組立ライン、組立部品によって決まります。LN では、常にクリティカルな組立部品だけにチェックが制限されます。クリティカルな品目については、品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションを参照してください。 品目をダブルクリックして [方法] タブをクリックすると、在庫チェックのクリティカルフィールドが表示されます。 不足リストを作成したときにすでにリストが存在している場合は、既存のリストが更新されます。 つまり、次のようになります。 所要日が過去の日付である組立部品の不足は、既存のリストから削除されます 数量が更新されます 所要日と組立部品の新しい組合せに関して、新しい不足数量がリストに追加されます 過去の不足を削除する以外は、指定した日付、部品、組立ラインについてのみ作業が行われます。 [在庫チェック日] フィールドに、数量がいつ更新または作成されたのかが示されます。 ただし、指定された組立ラインが大きな影響力を持っていても、リストでは考慮されないことに注意してください。 不足数量のリストは、選択された表示に従い、組立部品別または所要日別に表示されます。 組立部品の不足を出力したい場合は、組立部品の不足の出力 (tiasc2440m000) セッションを有効にします。組立部品の不足/関連オーダのリストを出力できます。 不足の解決 組立部品の不足が発生した場合は、組立部品の不足 - 組立オーダ (tiasc2545m000) セッションで、これらの部品を必要とするオーダをブロックできます。 言うまでもありませんが、オーダをブロックするだけでは、組立部品の不足という問題の解決にはなりません。 不足の原因を突き止め、適切なアクションを行う必要があります。 ただし、この時点でこれが可能でない場合、オーダをブロックすることは、とりあえず製造プロセスを継続させ、不足問題を解決するための時間稼ぎの 1 つの方法です。 供給問題を解決するには、たとえば次のようなアクションを行うことができます。 商品をスケジュールどおり、またはそれ以前に納入するように発注先に依頼する 企業計画を実行します。企業計画を実行していないと、不足を解消するための購買スケジュールまたは製造オーダは生成されません。 ASC オーダを再スケジュールする 同じ部品を使用する SFC オーダを再スケジュールする。 それほど重要でない SFC オーダが存在している可能性があるので、このオーダを再スケジュールして、組立部品を解放できます 注意 在庫を確認できるのは、企業計画でその品目のオーダシステムが ｢計画｣ の場合に限ります。品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションの [設定] タブにあるオーダシステムフィールドを参照してください。 指定された組立ラインは不足リストには取り込まれません。 問題が発生した組立ラインを調べることはできません。 関連トピック 組立管理の概要 クリティカル品目 組立オーダ 組立管理 (ASC) モジュールにおけるライン順序とライン規則のタイプ 組立ラインステーションの利用率 |