| # 標準に対する作業時間偏差の出力 (ticst1402m000) セッションの目的: 製品について工順に記録されている実際消費時間と標準時間の差異を出力します。 次の作業のみを出力できます。 見積時間数が見積/実際時間原価 (ticst0502m000) セッションに指定されている作業 見積時間数と実際時間数の偏差率が 最大許容偏差 フィールドに入力された割合以下である作業 ワークセンタ このチェックボックスがオンの場合、オーダを実行するワークセンタの範囲を指定できます。 作業 このチェックボックスがオンの場合、製造オーダに関する作業を指定できます。 タスク このチェックボックスがオンの場合、作業に関するタスクを指定できます。 最大許容偏差 許容偏差率よりも大きい偏差率の作業のみが出力されます。偏差率は見積と実際の消費時間の差異から算出されます。 既に出力したオーダを除外 このチェックボックスがオンの場合、 すでに出力されているオーダは出力されません。 段取および製造に対する時間の結果 このチェックボックスがオンの場合、段取および製造に関する時間偏差が出力されます。 出力 入力された選択を出力します。 |