| # 日別共用ワークセンタの利用率の表示 このセッションを使用する前に、利用率の構築 (tisfc0201m000) セッションを (ワークセンタの会社で) 実行する必要があります。 計画を毎日更新するには、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションで、日利用率の更新方法フィールドの自動またはマニュアル、週利用率の更新方法フィールドの自動またはマニュアルを選択する必要があります。 共用ワークセンタ関係 (tirou3100m000) セッションで、現在の 2 次ワークセンタに引き当てられる 1 次ワークセンタの能力振分率を定義しました。 これによって 2 次ワークセンタの能力が決定します。 1 次ワークセンタの能力が週当たり 80 時間で、現在の 2 次ワークセンタの能力振分率が 50% の場合、2 次ワークセンタの能力は 40 時間です。 関連トピック 共用ワークセンタ 製造オーダ - 機能の概要 |