| # ラインセグメント - ステーション (tiasl1550m000) セッションの目的: 組立ラインセグメントのラインステーションおよびその相互の関係を表示または修正します。ラインセグメントに対して現在有効なステーションまたはすべてのステーションを表示できます。データを編集するには、対象のラインをダブルクリックするか、または [新規] ボタンをクリックします。 組立ラインは、一連のセグメントから構成されます。セグメントは、バッファと次のバッファまでの 1 つまたは複数のラインステーションから構成されます。 ワークセンタ (tirou0101m000) セッションでラインステーションをリンクできます。特定の日付について、どのラインステーションがどのセグメントとリンクするかを定義するには、詳細セッションまたはコンフィギュレータのライン定義手順を使用できます。 適切なメニュー 適切なメニューを使用して、次のいずれかのセッションを開始できます。 ラインステーション - 組立オーダ (tiasl6510m000) バッファ - 組立オーダ (tiasl6520m000) 組立ライン - 割当およびラインステーション (tiasc5520m000) また、適切なメニューで、すべてのステーションを表示するのか、現在有効なステーションだけを表示するのかを選択することもできます。 関連トピック 組立管理の概要 ラインステーションバリアントとラインステーションオーダ ラインセグメント 2 つのバッファ間の組立ラインにある連続した組立ラインワークセンタ。最初のバッファはセグメントの先頭で、次のバッファは次のセグメントの最初の部分になります。 ラインセグメント 2 つのバッファ間の組立ラインにある連続した組立ラインワークセンタ。最初のバッファはセグメントの先頭で、次のバッファは次のセグメントの最初の部分になります。 ステーション ラインセグメントとリンクしているラインステーションまたはラインバッファ ステーションタイプ ラインステーションのタイプ 次のステーション ステーションフィールドで定義されているステーションまたはバッファの次となるステーション 供給ラインの最後のラインステーションのみが、異なる親ラインの複数のラインステーションにリンクすることができます。 詳細は、次の情報を参照してください: 供給ラインを複数の親ラインへリンク (拡散組立ライン構造) 組立ラインの選択 - 構成依存パラメータ 複数の親ラインを持つ供給ラインの同期 リンクされた組立ラインの輸送時間 次のステーションのセグメント 次のステーションのラインセグメント ラインステーションを、同じ有効期間内にある同じ組立ラインの複数のラインステーションにリンクすることはできません。 組立ラインの最後のラインステーションを、同じ有効期間内にある同じセグメントの複数のラインステーションにリンクできません。 ラインステーションが同じセグメントまたは同じ組立ラインのラインステーションにリンクしている場合、このステーションを、同じ有効期間内にある別のステーションにリンクすることはできません。 詳細は、次の情報を参照してください: 供給ラインを複数の親ラインへリンク (拡散組立ライン構造) 組立ラインの選択 - 構成依存パラメータ 複数の親ラインを持つ供給ラインの同期 リンクされた組立ラインの輸送時間 発効日 このラインのラインステーションが有効となる最初の日付。このフィールドは空にできません。 失効日 このラインのラインステーションが有効である最後の日付。このフィールドが空の場合、ステーションは常に有効です。 |