| # 生産日程計画 (tirpt1100s000) セッションの目的: オーダデータおよび RPT オーダのボトルネックワークセンタのデータを表示します。オーダは次のモジュールから生成できます。 SIC RRP SFC 適切なメニューで、オーダでどのようなアクションを行いたいのかを指定できます。 オーダの確認 オーダの転送 オーダの発行 品目スケジュール 品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションで品目にリンクされている生産日程計画のコード 品目スケジュール コードの記述または名前 スケジュールエリアをスケジュール スケジュールエリア (tirpt0103m000) セッションのスケジュールエリアのコード 期間テーブル 期間テーブルのコード 注意 期間コードはカレンダーおよび期間モジュールで定義されます。 期間テーブル コードの記述または名前 期間テーブル コードの記述または名前 開始日 オーダ納期が含まれる期間の開始日 開始日 オーダ納期が含まれる期間の開始日 終了日 オーダ納期が該当する期間の終了日 終了日 オーダ納期が該当する期間の終了日 オーダタイプ オーダタイプは、オーダの生成元であるモジュールまたはオーダが現在使用可能であるモジュールを指定します。 各生産日程計画に対して、多数のオーダタイプが有効です。 オーダ番号 SFC オーダのオーダ番号 オーダ番号は、繰返生産パラメータ (tirpt0100s000) セッションの転送用SFCオーダシリーズフィールドに入力した値と、そのシリーズの先頭空き番号の組合せです。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには 納期 オーダの納期 この日付は、このオーダ発生元のオーダの終了日と同じです。 オーダ数量 製造すべきオーダ数量。材料と時間数の見積は、このオーダ数量にもとづいています。 納入済数量 製造から在庫へ送信される商品の数量 不合格数量 製造で不合格となった品目の数量 スケジュールエリア 生産日程計画が定義されている物理的エリアまたは製造ラインの一部。スケジュールエリアは繰返生産品目に対して定義されます。 スケジュールエリア コードの記述または名前 品目 生産日程計画が有効である連続生産品目 注意 品目は品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションで定義する必要があります。また、そのセッションでは、繰返生産品目チェックボックスをオンにします。 工順 品目を製造するために必要な作業の順序 作業ごとに、段取時間やサイクル時間に関する情報に加え、タスク、機械、ワークセンタが指定されます。 工順 コードの記述または名前 工順単位 工順の基準となる製造品目の数量。工順数量によって、品目の工順に短い作業時間を含めることができます。 例
工順数量 | 100
サイクル時間 | 60 分
60 分間に 100 品目が製造されます。したがって、1 品目の作業時間は 0.6 分になります。 ボトルネックワークセンタ LN は、工順コードに関連するデータにもとづいてボトルネックワークセンタを決定し、このフィールドに表示します。 ボトルネックワークセンタは、品目 - 工順 (tirou1101m000) セッションで自動更新チェックボックスをオンにするか、またはボトルネックワークセンタおよび生産速度の計算 (tirou1201m000) セッションを実行することで、決定されます。 関連トピック ボトルネックワークセンタおよびレートの計算 ] 納期フィールドに表示される日付に、ボトルネックワークセンタで生産できる数量の合計 ] 当日中に納品する必要がある全オーダの総計 [%] ボトルネックワークセンタの利用状況 LN は、オーダの累計数量をボトルネックワークセンタの能力で割ることで、これを算出します。 |