| # 計画製造オーダの生成 (cppat1211m000) セッションの目的: 選択範囲の計画製造オーダを工程管理モジュールに転送します。 実際シナリオ 運用レベルのマスタ計画やオーダ計画を含むシナリオ。シミュレーション (条件分析) のためだけに使用されるシナリオの対になるものです。 この実際シナリオは、計画オーダを実行レベルに転送できる唯一のシナリオです。 LN は、実際シナリオの計画オーダのみを転送します。 企業計画オーダグループ このチェックボックスがオンの場合、 企業計画は、企業計画オーダグループフィールドに指定された製造オーダグループを転送します。これは、｢製造｣ データの 1 つでもあります。 注意 計画オーダのオーダグループの作成 (cppat3250m000) セッションで製造オーダグループを作成できます。 関連トピック 企業計画でのオーダグループ 製造 このチェックボックスがオンの場合、 LN は選択範囲の計画製造オーダを工程管理モジュールに転送します。 注意 このチェックボックスがオンの場合、 LN は、オーダグループに属している計画製造オーダを転送しません。 開始計画品目 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: LN で選択したオーダタイプを転送する必要がある計画品目 終了計画品目 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: LN で選択したオーダタイプを転送する必要がある計画品目 品目グループ [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 品目グループ 倉庫 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 倉庫 計画者 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 計画者 製品クラス [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 製品ライン 選択コード [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 選択コード 計画開始日 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: オーダの開始が計画されている日付 計画終了日 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: オーダの終了が計画されている日付 工程計画者 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 工程計画者 工順グループ [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 工順グループ 対話式 このチェックボックスがオンの場合、 LN は直ちにオーダを転送せず、まず最初に転送のオーダ計画の選択 (cppat0210m000) セッションを開始します。 転送のオーダ計画の選択 (cppat0210m000) セッションで、計画オーダの選択を変更または確認できます。 このチェックボックスがオフの場合、 LN は選択したオーダを直接転送します。 オーダ方針 「受注」 の品目を転送 このチェックボックスがオンの場合、 オーダ方針フィールドが受注に設定されている品目で、計画オーダの転送、製造計画、および購買計画を行うこともできます。 このチェックボックスをオンにできるのは、対話式チェックボックスがオンになっている場合のみです。 関連トピック 受注品目を見込で計画するには テキストも転送 このチェックボックスがオンの場合、 LN は計画オーダラインにリンクされているテキストを転送します。 計画オーダ (cprrp1100m000) セッションで、計画オーダラインにテキストをリンクできます。 関連トピック テキストの使用 状況 「計画」 も転送 このチェックボックスがオンの場合、 LN はオーダ状況が計画となっている計画オーダを転送します。 注意 通常、LN はオーダ状況が確認済である計画オーダのみを転送します。 状況 「確定計画」 も転送 このチェックボックスがオンの場合、 LN はオーダ状況が確定計画となっている計画オーダを転送します。 注意 通常、LN はオーダ状況が確認済である計画オーダのみを転送します。 SCM Planner で計画されたオーダを転送 このチェックボックスがオンの場合、 LN は工程計画者によって計画された計画オーダを転送します。 転送限度 このチェックボックスがオンの場合、計画オーダを含むバッチが転送されます。 優先順位基準 計画オーダを転送する優先順位 優先順位は次のオプションから選択します。 計画終了日 計画オーダ番号 計画開始日 転送バッチサイズ 転送バッチのバッチサイズ 転送後に直接発行 このチェックボックスがオンの場合、計画オーダが実行レベルに直接発行されます。 オーダ文書の出力 このチェックボックスがオンの場合、 LN はオーダ文書を出力します。 プロセスレポート このチェックボックスがオンの場合、 LN は、プロセスレポートを生成します。 プロセスレポートには、それぞれのオーダ番号と一緒に処理されるすべてのオーダと、該当する工程管理オーダ、購買オーダ、および倉庫オーダ番号が含まれています。 エラーレポート このチェックボックスがオンの場合、 LN は、エラーレポートを生成します。 指定デバイスの仕様 このチェックボックスがオンの場合、指定デバイスを選択してレポートを出力できます。 計画製造オーダ [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 計画製造オーダ 製造オーダシリーズ [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 製造オーダシリーズ 企業計画オーダグループ [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 企業計画のオーダグループの計画オーダ 工程管理オーダグループを作成 このチェックボックスがオンの場合、 工程管理で作成されるオーダグループに計画オーダが転送されます。 このチェックボックスがオフの場合、 LN は企業計画オーダグループを解除して、個別に計画オーダを転送します。 関連トピック 企業計画でのオーダグループ 工程管理オーダグループシリーズ 工程管理オーダグループに定義されたシリーズ 製造オーダシリーズ 製造オーダに定義されたシリーズ |