| # 組立ライン (tiasl1530m000) セッションの目的: 組立ラインの一般データと原価計算データを表示および定義します。原価計算データは、コンフィギュレータのライン組立コンフィギュレータ (LAC) で定義されます。 関連トピック 組立管理の概要 組立オーダの原価計算 組立管理 (ASC) モジュールにおけるライン順序とライン規則のタイプ 組立ライン 最終組立計画 (FAS) 品目を生産する一連のラインステーション。あるラインステーションから他のラインステーションへ品目を渡したり、各ラインステーションで作業を行ったりすることで、品目を生産します。組立ラインは、バッファで区切られた複数のラインセグメントにさらに分割されます。組立ラインはメインラインと供給ラインのいずれかです。 会社 ロジスティック取引または会計取引を実行する作業環境。すべての取引データは、特定の会社のデータベースに保存されます。 管理するデータのタイプによって、次の会社に分けられます。 ロジスティック会社 財務会社 ロジスティック会社であり財務会社でもある会社 複数サイト構造では、各種データベーステーブルの内いくつかを特定の会社専用として、それ以外のデータベーステーブルを他の会社と共有することができます。 カレンダーコード 組立ラインの作業時間を定義するカレンダー、およびパラメータで定義されている利用タイプ 組立ラインの会社とは異なる会社で働いている場合、このフィールドは空で使用できません。 仕掛品振替処理 仕掛品振替がどのように行われるか 関連トピック 組立オーダの原価計算 組立管理 (ASC) モジュールにおける仕掛品振替 構成依存 このチェックボックスがオンの場合、 供給ラインは、完成品の組立に使用する計画の組立ラインネットワークモデルに含めるか、組立ラインネットワークモデルから除外することができます。 詳細は、次の情報を参照してください: 供給ラインを複数の親ラインへリンク (拡散組立ライン構造) 組立ラインの選択 - 構成依存パラメータ 複数の親ラインを持つ供給ラインの同期 リンクされた組立ラインの輸送時間 資材原価構成要素 この組立ラインの材料費に使用する原価構成要素を選択します。材料費はすべてこの原価構成要素にまとめられます。 組立部品の材料費は、多くの異なる原価構成要素に登録できます。組立部品ごとに異なる原価構成要素を持つことができます。 組立ラインの会社とは異なる会社で働いている場合、このフィールドは空で使用できません。 関連トピック 組立オーダの原価計算 作業費構成要素 この組立ラインの作業費に使用する原価構成要素を選択します。作業費はこの原価構成要素に登録されます。 組立作業に関連する作業費の他に、組立部品を製造する作業に関連する作業費を持つことができます。組立部品の作業費は、1 つにまとめられない場合、多くの異なる原価構成要素に登録できます。すべての作業がこのフィールドの構成要素にまとめられます。 組立ラインの会社とは異なる会社で働いている場合、このフィールドは空で使用できません。 関連トピック 組立オーダの原価計算 付加費用原価構成要素 この組立ラインの間接費に使用する原価構成要素を選択します。付加費用原価はこの原価構成要素に登録されます。 組立作業および資材に関連する付加費用原価の他に、組立ラインの活動に関連する付加費用原価を持つことができます。後者はライン付加費用になります。組立部品および作業の付加費用原価は、1 つにまとめられない場合、多くの異なる原価構成要素に登録できます。すべての付加費用原価がこのフィールドの構成要素にまとめられます。 組立ラインの会社とは異なる会社で働いている場合、このフィールドは空で使用できません。 関連トピック 組立オーダの原価計算 計算オフィス この組立ラインに対して計算オフィスとして使用するラインステーションを表示します。組立管理 (ASC) では、このラインステーションは管理目的にのみ使用されます。組立オーダの最終組立ラインがクローズされると、仕掛品が計算オフィスに転送されます。 組立ラインの会社とは異なる会社で働いている場合、このフィールドは空で使用できません。 関連トピック 組立オーダの原価計算 組立管理 (ASC) モジュールにおける仕掛品振替 組立オーダタイムフェンス プロセスまたは状況が評価される参照日 例 組立ラインの組立オーダタイムフェンスは、組立オーダを作成しなければならない期間の終了日を定義します。このタイムフェンスが 100 日間の場合、計画オフライン日が現在から 100 日間の間である製品バリアントについて組立オーダを作成する必要があります。同じように、ラインステーションオーダについて凍結や更新などをいつ行う必要があるかをタイムフェンスで定義できます。 タイムフェンス更新 組立オーダの更新にかかる時間 最終順序日付 再スケジュールの後、新しいライン順序が確定すると、現在の日付で更新されます。これにより、親ラインが順序付けされた後、供給ラインが順序付けされたかどうかをチェックできます。 組立ラインの有効化 組立ラインの有効化 (tiasl1230m000) セッションを開始する場合にクリックします。 組立ラインの実現 組立ラインの実現 (tiasl1231m000) セッションを開始する場合にクリックします。 クローズ... 組立ラインのクローズ (tiasc7220m000) セッションを開始します。 組立部品引当の構築... 組立部品引当の構築 (tiasc7240m000) セッションを開始する場合にクリックします。 バックフラッシュ所要... バックフラッシュ所要 (tiasc7241m000) セッションを開始する場合にクリックします。 ラインステーションオーダのオフセット... ラインステーションオーダのオフセット (tiasl4230m000) セッションを開始する場合にクリックします。 状況非依存ASCデータの消去... 状況非依存ASCデータの消去 (tiasl1210m000) セッションを開始する場合にクリックします。 状況依存ASCデータの消去... 状況依存ASCデータの消去 (tiasl1200m000) セッションを開始します。 組立ライン - ラインセグメント 組立ライン - ラインセグメント (tiasl1541m000) セッションを開始します。 組立ライン状況 組立ライン - 状況 (tiasc7520m000) セッションを開始します。 日別組立オーダ クリックすると、組立ライン - ライン混成 (tiasc2501m000) セッションが開始されます。 組立ライン利用率 組立ライン - ライン利用率 (tiasl3500m000) セッションを開始します。 割当 組立ライン - 割当 (tiasc5510m000) セッションを開始します。 順序の消去および再採番... 順序の消去および再採番 (tiasl4201m000) セッションを開始する場合にクリックします。 有効な原価構成要素構造 組立ラインおよび品目別有効な原価構成要素構造 (ticpr3161m000) セッションを開始します。 組立部品供給メッセージの生成 (タイムフェンス)... クリックすると、工程倉庫の補充 (tiasc8210m000) セッションが開始されます。 |