| # 作業/作業ステップ - 工具のリンク 注意 工具所要計画モジュールで工具と定義できます。このモジュールは、工具の管理、追跡、計画に使用されます。 工具を作業にリンクするには 製造オーダ文書に工具が示される順序が重要でない場合、工具を直接作業にリンクできます。 工具を作業にリンクするには 工順作業 (tirou1102m000) セッションでレコードを選択します。 適切なメニューで工具をクリックします。 作業/作業ステップ - 工具 (tirou1110m000) セッションが開始され、1 つまたは複数の工具を作業にリンクできます。 リンクした工具は、製造オーダ文書の作業番号のすぐ下に表示されます。 工具を作業ステップにリンクするには 作業ステップとリンクする工具情報で、たとえば特定の作業を行うためにどの工具が必要かなどを示すことができます。 指定された順序で工具を特定の作業に追加するには、工具を作業ステップにリンクする必要があります。 作業ステップ (tirou1105m000) セッションで作業に作業ステップを定義しておくことにより、それぞれの作業ステップに 1 つ以上の工具をリンクできます。 作業ステップ (tirou1105m000) セッションで、品目/工順/作業が適切な組合せになっている作業ステップを選択します。 適切なメニューで工具をクリックします。 作業/作業ステップ - 工具 (tirou1110m000) セッションが開始され、1 つまたは複数の工具を作業ステップにリンクできます。 注意 特定の製造オーダの作業または作業ステップに工具をリンクできます。ただし、工具の計画は 1 つのレベルでのみ行えるので、作業と作業ステップの両方に工具をリンクすることはできません。 デフォルト 現在のセッションを開始する目的となっている作業で利用されるタスク関係にタスク関係 - 工具 (tirou0115m000) セッションで工具がリンクされている場合、タスク関係 - 工具 (tirou0115m000) セッションからの各工具のデフォルト値は現在のセッションです。 作業ステップが追加されると、このデフォルトは再び削除されます。 実際の製造オーダの作業に必要な工具は、見積工具所要 (titrp0111m000) セッションでリストおよび定義できます。現在のセッションのデータに基づいて、工具情報のデフォルト値は作業レベルまたは作業ステップレベルの見積工具所要 (titrp0111m000) セッションに設定されます。 ただし、見積工具所要 (titrp0111m000) セッションで、以下の方法により、作業または実際の製造オーダの作業ステップに追加工具をリンクすることができます。 新しいレコードを挿入します 追加のデフォルト工具情報を定義できる作業/作業ステップ - 工具 (tirou1110m000) セッションを開始します。 作業/作業ステップ - 工具 (tirou1110m000) セッションを開始するには、見積工具所要 (titrp0111m000) セッションでレコードを選択して、適切なメニューで [作業/作業ステップ - 工具] をクリックします。 注意 作業/作業ステップ - 工具 (tirou1110m000) セッションにより製造オーダに工具を追加した場合、挿入された工具のデフォルト値は、該当する作業または該当する作業ステップを利用する将来の製造オーダです。 関連トピック マイクロ工順 工具の識別 工具所要量計画 |