| # 品目 - オーダ処理 (tcibd2500m000) セッションの目的: 品目タイプと品目グループの組合せに対するデフォルトのオーダデータをリストします。品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションでデフォルトのオーダデータを指定および修正できます。 品目オーダデータには、次のものがあります。 オーダ可能な数量の制限 オーダの生成に使用されるデフォルト値 注意 品目のオーダデータを指定する前に、品目 - 一般 (tcibd0101s000) セッションで一般品目データを入力しておく必要があります。 関連トピック 品目オーダデータ 品目 購買、保管、製造、販売などができる原材料、部分組立品、完成品、および工具を指します。 品目は、1 つのキットとして処理される一連の品目を表すことも、複数の製品バリアントに存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション) 注意 セグメント化品目コードは、プロジェクトコードセグメントと品目基準セグメント (品目コード) から構成されます。 品目コードセグメントは、品目コードセグメント (tcibd0500m000) セッションで定義できます。 記述 計画グループの省略形を入力します。 オーダシステム 品目のオーダシステム。選択できるオーダシステムは、該当する品目のタイプとオーダ方針の組合せおよび該当する品目に対して購買スケジュールが使用中かどうかによって決まります。 指定可能な値 オーダシステム 関連トピック 品目オーダデータ 初期非表示 オーダ方針 品目のオーダ方針 注意 品目タイプが一般でデフォルト供給ソースが工程に設定されている場合、オーダ方針に見込を選択することはできません。 指定可能な値 オーダ方針 関連トピック 品目オーダデータ PCS 使用 このチェックボックスがオンの場合、一般の主品目では、PCS プロジェクトを使用して品目構造が生成されます。 このチェックボックスには次の条件が適用されます。 品目タイプが一般でデフォルト供給ソースに工程が指定されている場合、利用可能です。一般品目をプロジェクトの一部にできないため、一般品目のプロジェクト構造の生成後、プロジェクトを構成する新しい品目が作成されます。 選択済のため、次の品目では利用できません。 カスタマイズされた、品目 - 一般 (tcibd0101s000) セッションの品目品目に指定された、プロジェクトセグメントを持つ品目 オーダ方針が受注の、構成不可能な購買品目と製造品目 注意 このフィールドは、導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000) セッションのプロジェクト管理 (PCS)チェックボックスがオンの場合にのみ表示されます。 関連トピック 品目構造 簡略 PCS プロジェクト マスタ計画のクリティカル要素 このチェックボックスがオンの場合、この計画品目はマスタ計画のクリティカル要素です。つまり、企業計画のマスタ計画処理において、この品目はクリティカルな構成要素として扱われます。 品目オーダシステムが計画の場合に、このチェックボックスをオンまたはオフにできます。 オーダ計画では、すべての構成要素が考慮されます。マスタ計画では、クリティカルな構成要素だけが考慮されます。 注意 マスタ計画では、製造計画に品目のクリティカル部品表 (BCM) が使用されます。通常、クリティカル部品表は、部品表 (BOM) から導出され、マスタ計画のクリティカル要素として指定されている構成要素だけを含んでいます。品目のクリティカル部品表は、クリティカル部品表の生成 (cprpd3220m000) セッションで生成できます。 関連トピック マスタ計画、概要 オーダ方法 品目のオーダ方法 関連トピック 品目オーダデータ 外部カンバン管理 このチェックボックスがオンの場合、 カンバンラベルが外部管理されます。 倉庫 商品を収容する場所。各倉庫に対して、住所データおよびそのタイプに関するデータを入力できます。 単位オーダ数量 オーダ数量が増加できるステップのサイズ 推奨オーダ数量は、単位オーダ数量として指定した数量の倍数でなければなりません。この検証は、計画オーダの生成時に行われます。 例 所要オーダ数量が 62 で、単位オーダ数量が 8 の場合、推奨されるオーダ数量は 64 になります。 注意 計画オーダが生成されると、検証が行われます。 在庫/オーダデータチェックボックスがオンの場合、在庫パラメータの一括更新 (whina2200m000) セッションを実行すると、このフィールドが更新されます。 関連トピック 品目オーダデータ オーダ数量設定 最小オーダ数量 品目の最小オーダ数量 注意 在庫/オーダデータチェックボックスがオンの場合、在庫パラメータの一括更新 (whina2200m000) セッションを実行すると、このフィールドが更新されます。 例 経済在庫を 100 とします。 発注点を 230 とします。 オーダ方法を ｢ロットフォーロット｣ とします。 最小オーダ数量を 800 とします。 このため、数量 130 (230-100) についてオーダが生成されるのではなく、数量 800 について計画オーダが生成されます。 関連トピック 品目オーダデータ オーダ数量設定 最大オーダ数量 品目の最大オーダ数量 注意 在庫/オーダデータチェックボックスがオンの場合、在庫パラメータの一括更新 (whina2200m000) セッションを実行すると、このフィールドが更新されます。 例 経済在庫を 100 とします。 発注点を 530 とします。 オーダ方法を ｢ロットフォーロット｣ とします。 最大オーダ数量を 400 とします。 このため、数量 430 (530-100) について 1 つの計画オーダが生成されるのではなく、数量 400 ずつのオーダが 2 つ生成されます。 関連トピック 品目オーダデータ オーダ数量設定 固定オーダ数量 品目の固定オーダ数量 注意 在庫/オーダデータチェックボックスがオンの場合、在庫パラメータの一括更新 (whina2200m000) セッションを実行すると、このフィールドが更新されます。例: オーダ方法を固定オーダ数量とし、固定オーダ数量を 20 とします。 この場合、70 単位が必要であると、20 単位ずつ 4 つのオーダ (合計 80 単位) が生成されます。 パフォーマンスについての注意 このフィールドの設定は、 システムパフォーマンスおよびデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 固定オーダ数量 関連トピック 品目オーダデータ オーダ数量設定 経済発注量 品目の経済発注量 例 SIC オーダシステムおよび経済発注量オーダ方法によって、品目の 20 単位の計画オーダが生成されます。 経済発注量を 30 単位とします。 最小オーダ数量を 25 とします。 この場合、オーダは 30 単位に調整されます。 関連トピック 品目オーダデータ オーダ数量設定 発注点 手持在庫とオーダ済在庫の合計がこの点を下回ると、在庫を補充するアクションが実行される一定の在庫レベル 在庫管理は、いつ、どれだけの数量の品目をオーダするかを決定するいくつかの決定ルールに基づきます。これは、次のフィールドの値に依存します。 発注点 経済発注量 固定発注量 オーダ間隔 最大在庫量 次の 4 種類の決定ルールがあります。 BQ sQ BS sS BQ および BS のルールでは、経済発注量が発注点を下回るとすぐに、推奨オーダが生成されます。sQ および sS のルールでは、定められた時刻に、経済発注量が発注点を下回っているかどうかがチェックされ、下回っている場合には推奨オーダが生成されます。 注意 発注点は在庫パラメータの一括更新 (whina2200m000) セッションで更新されます。関係する品目についてこのセッションの在庫/オーダデータ更新チェックボックスがオンの場合、発注点が更新されます。 オーダ間隔 オーダ計画実行時に、特定の品目のすべての所要量が 1 つの (計画) オーダにまとめられる作業日数または作業時間数。最初の所要量が発生した日を起点にしてオーダ間隔が計算されます。オーダ間隔は、ある期間に計画オーダ数が必要以上に多くなるのを防ぐために使用します。 オーダ間隔単位 オーダ間隔を表す時間単位として、時間または日を選択します。 オーダ原価 オーダを発行するための (管理) 原価。オーダ原価には処理および輸送原価が含まれます。製造オーダまたは購買オーダによって発生する購買部署、製造計画部署および管理部署の原価です。 安全時間 リードタイムの変動から商品の納入を保護するために通常のリードタイムに追加できる時間。これによって、オーダの実際の必要日より前にオーダが完了できるようにします。 サービスレベル デフォルトのサービスレベルの割合により、どの範囲まで品目を在庫から直接納入できるかが決まります。 例 サービスレベルが 95% であるということは、全ケースの 95% で顧客からの需要に応じて即時納入できなければならないことを意味します。言い換えると、全ケースの 5% では対応不能が認められます。 注意 在庫バッファが無制限に多くなるため、100% のサービスレベルはお勧めできません。 在庫バッファ 品目の在庫バッファ 注意 在庫バッファは、最大在庫または発注点と同じかそれ以下でなければなりません。 最大在庫 オーダ方法が最大在庫まで補充の場合、この在庫レベルに到達するまでに必要な品目の数量に関して購買オーダまたは製造オーダが生成されます。 在庫バッファの季節パターン 在庫バッファの季節パターン 関連トピック 在庫バッファおよび需要の季節パターン 予測の季節パターン 品目の季節需要パターン 関連トピック 在庫バッファおよび需要の季節パターン オーダ可能開始日 品目についてオーダを作成できる最初の日付 購買オーダまたは製造オーダをマニュアルで入力した場合、企業計画でこの品目の計画オーダが作成されると、この日付がチェックされます。 倉庫 - 品目 (whwmd2510m000) セッションのこのフィールドについて値も指定できます。そのフィールドは、品目および倉庫の特定の組合せに適用されます。 在庫/オーダデータの更新 このチェックボックスがオンの場合、 在庫パラメータの一括更新 (whina2200m000) セッションを実行すると、品目の在庫およびオーダデータが自動的に更新されます。 プロジェクト推奨オーダ数量 PCS プロジェクトに対する推奨オーダ数量。推奨オーダ数量は、プロジェクト構造に指定されたカスタマイズ品目の合計所要量です。推奨オーダ数量は、プロジェクト別原価計算 (tipcs3250m000) セッションで計算されます。 プロジェクトオーダ数量 PCS プロジェクトに対する品目のオーダ数量。 次の目的のためにオーダ数量が必要になります。 プロジェクトの見積計算時における作業の設定費の計算 リードタイムオフセットの計算 オーダ数量プロジェクトの更新 このチェックボックスがオンの場合、次のいずれかのセッションを実行すると、プロジェクトオーダ数量がプロジェクト推奨オーダ数量に置換されます。 プロジェクト別見積原価および評価額の計算 (ticpr2211m000) プロジェクト別原価計算 (tipcs3250m000) 期間タイプ 期間の時間単位 注意 季節パターンを保存したら、このフィールドは変更できません。 期間数 選択した季節パターンの 1 期間中の日数、週数、または月数 (選択した期間タイプ) 計画者 品目の製造、購買、および分配の計画を担当する従業員または部署。計画者は、在庫レベル、資材の利用可能性、およびリソースの能力を考慮して、生成される再スケジュールメッセージなどのシグナルに対応します。 このフィールドに計画者を入力すると、倉庫管理および製造で製造オーダを選択またはグループ化するための基準としてこの計画者を使用できます。 工程計画者 製造オーダの出力、(再) スケジュール、発行、およびワークロードの管理を担当する個人 このフィールドに工程計画者を入力すると、倉庫管理および製造で製造オーダを選択またはグループ化するための基準としてこの工程計画者を使用できます。 工順グループ 類似の工順属性を持つ品目グループ。たとえば、同一ワークセンタ、工順作業、部品表など。工順グループは、製造オーダに対する選択基準としてユーザが定義します。 このフィールドに工順グループを入力すると、倉庫管理および製造で製造オーダを選択またはグループ化するための基準としてこの工順グループを使用できます。 時間単位 キュー時間を表す時間単位 指定可能な値 時間 リードタイムは時間単位で表され、小数値も使用できます。 日 リードタイムは日単位で表され、小数値は整数値に丸められます。 オーダ可能最終日 品目 - オーダ処理 (tcibd2500m000) セッションのオーダ可能最終日フィールドの値 |