| # 代替見積資材 (ticst0150m000) セッションの目的: 見積資材にリンクされている使切資材および代替資材を表示します。 このセッションのデータは修正できません。 見積資材に定義されている代替を修正するには、次のステップを実行します。 部品表 (BOM) のラインにリンクされている代替資材を変更します。詳細は、代替資材を定義するにはを参照してください。 その後、見積資材の代替生成 (ticst0216m000) セッションを実行します。 関連トピック 古くなった品目の残余在庫を使い切るには 部品表の代替資材 代替資材を定義するには 製造オーダ 指定された納期で指定された数量の品目を製造するオーダ 位置 見積資材 (ticst0101m000) セッションの構成要素の位置番号 代替 代替資材レコードの識別子 代替優先順位 この代替優先順位により、LN がまず選択する代替資材が決まります。 指定可能な値 使切 これは、まず使い切る必要がある古い資材 (使切資材) です。 オリジナル 標準品目 1 標準資材 (および、使切資材が存在する場合は、使切資材) の在庫が十分にない場合に選択される代替 2 標準資材と最初の代替資材 (および、使切資材が存在する場合は、使切資材) の在庫が十分にない場合に選択される代替 3、4、5、... それよりも優先順位が低い代替資材 9 優先順位が最も低い代替資材 関連トピック 代替資材の検索 代替品目 標準資材が在庫切れの場合にシステムが選択できる部品表資材の代替品 代替資材は同じ仕様を満たしますが、特定の主品目に対する部品表のコンテキストだけに限られます。 見積資材の代替生成 見積資材の代替生成 (ticst0216m000) セッションを開始します。 |