| # 時間単位 計画日数 一部のリードタイムは日数で定義できます。 カレンダーは時間/分で定義されるため、カレンダー内でリードタイム日数をどのように計算するのか指定する必要があります。 ルールとして、日数単位のリードタイムは稼働日数で計画されます。つまり、1 日当たりの利用可能時間がリードタイムの 1 日となります。 例 後方計画 午前 8 時から午後 5 時までのカレンダーがあります。 午前 11 時 55 分から 1 日の後方計画では、開始日が午前 8 時 (その日の開始時間) に設定されます。 火曜日の午前 7 時 55 分から 1 日の後方計画では、開始日が月曜日の午前 8 時 に設定されます。 稼働日が月曜日から金曜日の場合、月曜日の午後 1 時 15 分から 2 日間の後方計画では、開始日が金曜日の午前 8 時に設定されます。 前方計画はこれと逆になります。 例 前方計画 午前 8 時から午後 5 時までのカレンダーがあります。 午前 11 時 55 分から 1 日の前方計画では、開始日が午後 5 時 (その日の終了時間) に設定されます。 月曜日の午後 5 時 5 分から 1 日の前方計画では、終了日が火曜日の午後 5 時 に設定されます。 稼働日が月曜日から金曜日の場合、金曜日の午後 1 時 15 分から 2 日間の前方計画では、終了日が金曜日の午後 5 時に設定されます。 日数 0 を計画することもできます。この場合、日付は直近の稼働時に設定されます。 例 0 日の計画 したがって以下のようになります。 月曜日午後 1 時からの 0 日の後方/前方計画では、この時がすでに稼働時であるため、何も起こりません。 月曜日午後 6 時からの 0 日の後方計画では、日付が月曜日午後 5 時に設定されます。 月曜日午後 6 時からの 0 日の前方計画では、日付が火曜日午前 8 時に設定されます。 日数と時間数の使用 通常、利用可能な時間単位のリストには時間数と日数が含まれています。 週と月を日数に変換する際の問題を回避するため、これらの単位はサポートされていません。 唯一の例外は、距離の定義です。市町村別および郵便番号別の距離テーブルで、時間距離の単位はユーザ定義が可能です。長さを秒単位で計算するために単位変換係数が使用されます。 したがってカレンダーでは、時間単位で計画する場合と同様に、リードタイムが秒単位で計画されます。 時間数の日数への変換 通常、日単位で定義されているリードタイムは日単位で計画され、時間単位で定義されているリードタイムは時間単位で計画されます。それでも多くの状況では、時間数を日数に変換する必要があります。企業計画では以下の状況が該当します。 品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000) セッションでの計算リードタイムの計算 ロットサイズの最適化 (cprao3200m000) セッションで経済発注量を決定するためのオーダリードタイムの計算 範囲チェック (cprpd1200m000) セッションでの累積リードタイムの計算 変換を実行する際、関係する利用性タイプの 1 日当たり平均基本能力を使用することもできます。各リードタイムは利用性タイプにリンクしているため、利用性タイプが常に関係しています。 1 日当たり基本能力は、標準カレンダー (tcccp0140m000) セッションで定義される稼働時間から導出されます。
    定義されている総作業時間数 / 稼働時間のある週日数
関連トピック 企業計画のカレンダー 範囲とタイムフェンス 企業計画でのタイムゾーン |