| # 製造オーダの再処理 このセッションは、次の状況を持つ製造オーダにのみ使用できます。 計画済 スケジュール済 文書出力済 ネットチェンジ SFC 品目の再生成のみチェックボックスがオンの場合、部品表または工順が変更された品目について、資材所要量が再計算されます。その場合、品目 - 製造 (tiipd0101m000) 詳細セッションのネットチェンジ SFC チェックボックスがオンになります。該当する品目のオーダおよび作業のみが再計画されます。 品目のすべての製造オーダが正しく再処理されると、品目 - 製造 (tiipd0101m000) 詳細セッションのネットチェンジ SFC チェックボックスがオフになります。 このセッションを実行すると、オーダ状況が計画済になります。(製造計画 (tisfc0110m000) セッションなどで行った) マニュアルでの変更はすべて取り消されます。 注意 製造オーダに物流計画がある場合、この物流 (作業の物流および資材の物流を含む) は再処理中に削除されます。 物流は再び作成されません。 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 工程管理での製造オーダ計画 |