| # 製造オーダに対する不足の発生を防ぐには 製造オーダの作業を開始する時点で、十分な資材が利用可能かどうかを知ることは不可欠です。 たとえば、製造オーダ X00001 用の十分な資材が (将来) 製造開始日 X の時点で利用可能かどうか知る必要があります。資材の利用性を確定するために LN で考慮することの可能な要素には、次のものがあります。 在庫がまだ存在しないが、日付 X (予定された購買受取または予定された製造受取) 前に到着することが予定されている資材 在庫のある資材を日付 X よりも前に消費する、計画製造オーダ 製造オーダ別不足の出力 (tisfc0418m000) セッションでは、前述の想定にもとづいて、特定日付に特定の製造オーダ用資材の不足が生じるかどうかが判別されます。このセッションを使用して悲観分析または楽観分析を実施することにより、製造オーダ用の必要資材が在庫にあるかどうか確認できます。 楽観分析: 予想在庫およびクラスタ倉庫を考慮の対象とします。 悲観分析: スケジュール入庫およびブロック済在庫を考慮の対象から外します。 製造オーダ別在庫 (tisfc0516m000) セッションを使用して、製造オーダ用の十分な資材が利用可能かどうかチェックすることもできます。 関連トピック 計画在庫処理 |