| # 設計部品表の表示 注意 次の品目は、構成不能品目にのみすることができます。 主品目 サブ品目 購買構成可能品目の調達に関する詳細情報については、下記を参照してください。 ｢組立管理｣ - ｢マスタデータの設定｣ での構成品目の調達 ｢組立管理｣ - ｢部品表の設定｣ での構成品目の調達 ｢製品バリアント｣ - ｢購買構成可能品目｣ 適切なメニューでは、次のことができます。 親改訂のテキストを編集する 設計部品表構成要素の使用先 (tiedm1550m000) セッションを開始する 例外 (tcuef0105m000) セッションを開始する 設計部品表別参照指示 (tiedm2110m000) セッションを開始する 選択された構成要素のテキストを編集する 有効化構成 有効化コードを使用して、設計部品表の主品目の変更をモデル化することができます。 特定の顧客の変更に関して、まったく新しい設計部品表を定義する必要はありません。 代わりに、標準構成を定義し、例外を使用して標準構成との差異をモデル化します。 例外 (tcuef0105m000) セッションは、このセッションの適切なメニューから開始できます。 設計データ管理における有効化構成の詳細は、設計データ管理 (EDM) における有効化構成を参照してください。 LN での一般的な有効化構成の詳細については、有効化構成の概要をクリックしてください。 関連トピック 設計部品表 設計品目 設計データ管理 (EDM) における有効化構成 参照指示の概要 代替資材を定義するには |