| # リードタイムオフセット 企業計画はリードタイムをオフセットしてオーダ開始日およびオーダ終了日を検索します。オーダ計画中に需要が生成されると、特定の計画期間において計画オーダ受取が存在します。この商品の計画受取には、前の期間にそのオーダが発行されており、製造サイトが製造処理を開始でき、販売部署がオーダ数量を発送でき、発注先が輸送についていつ商品を出荷するか理解していることが必要です。 次の図は、リードタイムオフセット処理における重要な時点を示したものです。
A | 開始日
B | 終了日
C | 所要日
計画オーダの合計リードタイムを構成する、オーダソースタイプ (購買、製造、物流) によって異なるリードタイム構成要素にもとづいて、企業計画は、計画オーダを発行すべき日付を計算します。この処理をリードタイムオフセットと呼びます。 企業計画がリードタイムオフセットを実行するために必要な基本データは以下のとおりです。 リードタイムデータ: リードタイム構成要素には、共通の部分とソース固有の部分があります カレンダー: カレンダーは、必要な商品の製造または購買に必要な資源がいつ使用可能であるか、およびその数量を決定します 企業計画がリードタイムをオフセットする前に、リードタイム構成要素が日数から時間数に変換されていることが必要です。その場合のみ、企業計画は、計算の結果得られた時間を適切なカレンダーの使用可能な計画時間と比較することができます。 リードタイムオフセット処理で、企業計画は所要日を出発点とし、そこから、発生順と逆に個別リードタイム構成要素を考慮し、時間において後方ステップを取ります。企業計画が取るステップの大きさは、リードタイム構成要素のタイプ、およびリードタイム構成要素のオフセットに使用するカレンダーにおける使用可能スペース (計画時間) に依存します。 この処理によって、企業計画は最終的に、関連する発注先が要求された商品を納期までに納入できるために活動を開始しなければならない時点、すなわちオーダ開始日に到達します。 個別のリードタイム構成要素をオフセットするために、企業計画は異なるカレンダーを使用します。LN におけるカレンダーは時系列で日を表すだけでなく、各日に対して以下を示すスケジュールも含みます。 特定日に資源が使用可能かどうか 資源が使用可能な具体的な時間 特定時間での資源の能力/効率係数 企業計画が特定リードタイム構成要素のオフセットにどのカレンダーを選択するかは、そのリードタイム構成要素が関係するロジスティック活動を実行する資源に依存します。カレンダーについての詳細は、ヘルプトピック企業計画のカレンダーを参照してください。 企業計画が特定リードタイム構成要素のオフセットを終了すると、オフセット機能は特定日の特定時間で停止します。その時点から、合計オーダリードタイムの次のリードタイム構成要素をオフセットする処理が続きます。そのために企業計画は、次のリードタイム構成要素が関連する活動を実行する資源にリンクされたカレンダーに切り替えます。 固定リードタイム範囲にもとづいて、企業計画はより具体的な、あるいはより一括した方法でオフセットできます。企業計画が具体的な方法でリードタイムをオフセットする場合、各オーダタイプの合計オーダリードタイムを構成するリードタイム構成要素をすべて個別にオフセットします。より一括した方法では、企業計画はオーダ開始日と終了日の間のリードタイム構成要素を 1 つだけオフセットします。 注意 リードタイム構成要素は日数または時間数で定義できます。1 日に 1 時間または 1 秒でも使用可能であれば、企業計画はリードタイム計画においてこれを使用可能日とみなします。 |