| # 工程への製造オーダの発行 製造オーダ状況が発行済ならば、製造を開始できることを示します。たとえば、資材を出庫したり、消費時間を計算したりすることができます。 製造オーダの発行時に、次のアクションが実行されます。 倉庫管理で作成される倉庫オーダ。 この倉庫オーダを通じて、資材の出庫および完成品の在庫への入庫が処理されます。 工程倉庫を使用チェックボックスがオンになっており、かつ工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの引当を工程倉庫へ移動が発行時に設定されている場合は、資材の引当が工程倉庫に移されます。 製造オーダ (tisfc0501m000) 詳細セッションの見積の凍結時点フィールドがオーダ発行中に設定されている場合は、見積オーダ原価が凍結され、見積完成品単位原価が計算されます。 品質を使用すると、検査オーダが作成されます。 注意 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの製造オーダ文書の出力が必須チェックボックスがオンの場合、オーダ状況が文書出力済のときに製造オーダの発行 (tisfc0204m000) セッションを実行できます。繰返生産品目は、このパラメータに関係なく発行されます。 必要な資材が利用可能な製造オーダのみを発行するには、不足のチェックチェックボックスをオンにします。 詳細については、資材不足のチェックを参照してください。 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの発行時の資材不足をチェックチェックボックスがオンの場合、オプションの不足のチェックチェックボックスをオンにして、必要な資材の可用性をチェックできます。 このチェックボックスがオンの場合、必要な資材が間に合わない製造オーダは発行されません。 関連トピック 製造オーダの発行 製造オーダ状況 SFC (工程管理) と品質管理の統合 SFC (工程管理) と倉庫管理の統合 資材不足のチェック |