| # 工順作業のメンテナンス 非標準工順の場合 作業および製造品目のコードを入力します。 標準工順の場合 工順のみを選択します。 最初の作業番号と関連タスクを選択します。 これ以外のデータはデフォルトデータとして表示されます。 このデータは、タスク (tirou0103m000) セッションまたはタスク関係 (tirou0104m000) セッションから取得されます。 工順作業 (tirou1102m000) 概要セッションで、工順作業を直に入力およびメンテナンスできます。 詳細を変更するには、部品表ラインをダブルクリックして、工順作業 (tirou1102m000) 詳細セッションを開始する必要があります。 作業の資源数を変更するには 作業で資源の数を変更した場合、この変更を行うには、製造必要人員数フィールドまたは作業必要機械数フィールドの値を変更します。 ただし、資源の数を変更してもサイクル時間には影響せず、その結果、製造時間にも影響しません。一方、合計製造原価は資源の追加に応じて変化します。 作業必要人員数や作業必要機械数を変更しても製造原価が変化しないようにするには、サイクル時間を再計算する必要があります。作業必要人員数または作業必要機械数を変更すると、サイクル時間を再計算するかどうかを確認するメッセージが表示されるので、ここで再計算を選択できます。 [Yes] をクリックすると、サイクル時間が再計算されます。この場合、作業必要人員数または作業必要機械数および合計製造時間が変更されますが、原価は変化しません。サイクル時間がどのように再計算されるかについては、作業必要人員数または作業必要機械数の変更におけるサイクル時間の再計算を参照してください。 [No] をクリックすると、作業必要人員数や作業必要機械数を変更しても、サイクル時間および製造時間には影響しません。ただし、合計製造原価は、作業必要人員数や作業必要機械数の変更を反映して変化します。 関連トピック 作業の場所と機能 工順を設定するには マイクロ工順 仕損および産出率 製造オーダリードタイム (転送バッチ数量) |