| # クリティカル部品表の定義 クリティカル部品表を使用して、製造工程でのボトルネック品目について計画することができます。ボトルネック品目の一般的な例として、リードタイムの長い構成要素、内部および外部製造システム用の能力負荷が高い半組立品があります。 企業計画の重要な機能の 1 つに、クリティカル部品表 (cprpd3120m000) セッションの倉庫フィールドがあります。企業計画がマスタ計画のシミュレーション中にオーダ計画実行時とは異なる倉庫に依存需要を割り当てないようにこのフィールドを設定する必要があります。部品表 (tibom1110m000) セッションで部品表ラインに倉庫が指定されている場合、LN はこの倉庫を倉庫フィールドに設定します。部品表ラインに倉庫が指定されていない場合、LN は、品目について品目 - オーダ処理 (tcibd2500m000) セッションに指定された倉庫を使用します。倉庫フィールドにマニュアルで入力することもできます。 このセッションでクリティカル部品表をマニュアルで定義することもできますが、[特定] メニューで [クリティカル部品表を生成] オプションをクリックして、LN によってクリティカル部品表を自動的に生成させることもできます。後者の場合、LN は、製造部品表を、クリティカル品目が見つかる最低クリティカル部品表レベルに展開します。詳細は、クリティカル品目を参照してください。 注意 LN は、クリティカル部品表を作成する場合、品目の発効日と失効日、つまり、品目の有効性を考慮します。 注意 一般品目についてもクリティカル部品表を生成できます。 関連トピック クリティカル資材所要量を生成するには クリティカル品目 マスタ計画、概要 計画レベルおよび製品ファミリ BCM ラインの倉庫 |