| # Альтернативные изделия - Структура изделия (tscfg1120m000) Используйте этот сеанс чтобы данный сеанс используется, чтобы указать альтернативные изделия для компонента, имеющего разных родителей в структуре изделия. Какие либо изменения структуры изделия обновляются в альтернативных изделиях, соответствующих изделию. Когда удаляется отношение структуры изделия, то соответствующие альтернативные изделия также удаляются. Когда родительское изделие отсутствует в строке потребности, то показывается весь список альтернативных изделий для всех структур изделий, в которых присутствует компонент. Примечание При вводе изделия в строку компонента продаж ремонта /строку ресурса наряда на работу/строку материала заказа на обслуживание, появляется сообщение, что замена для изделия существует и вопрос пользователю, не хочет ли он заменить изделие на альтернативное. Если нет необходимость замены изделия, LN продолжает показывать сообщение о существовании замены на протяжении всего времени работы со строкой заказа. Если выбрано заменяющее изделие для текущего, необходимо проверить основные данные, такие как базисные работы. Когда используются базисные работы, LN копирует данные по требуемому материалу в заказ на продажу ремонта / наряд на работу / заказ на обслуживание. Альтернативное изделие можно выбрать, только когда доступно поле Изделие. Родительское изделие Родительское изделие, для которого указываются альтернативные изделия. Изделие Изделие, которое может быть заменено альтернативным изделием. Допустимые значения Закупка Изготовитель Типовое Альтернатива Идентификация записи альтернативного материала. Приоритет альтернативы Приоритет альтернативы определяет, какую из альтернатив система LN выберет первой. Допустимые значения Расходуемый: Это устаревший материал (расходуемый материал), который должен быть израсходован в первую очередь. Оригинал: Стандартное изделие. УРОВЕНЬ 1 1: Альтернатива, которая выбирается, если недостаточен запас стандартного материала (и расходуемого материала, если имеется). УРОВЕНЬ 2 2: Альтернатива, которая выбирается, если недостаточен запас стандартного материала и первого альтернативного материала (и расходуемого материала, если имеется). 3, 4, 5: 3, 4, 5,: Альтернативные материалы более низкого приоритета. УРОВЕНЬ 9 9: Альтернативный материал самого низкого приоритета. Связанные темы Поиск альтернативных материалов Альтернативное изделие Альтернативное изделие. Следует использовать стрелку просмотра для выбора изделия из сеанса Единицы обслуживания (tsmdm2100m000). Описание Описание или наименование альтернативного изделия. Сдвинуть приоритет вверх : Сдвигает выбранную строку альтернативного материала на следующий более высокий приоритет. Сдвинуть приоритет вниз Сдвигает выбранную строку альтернативного материала на следующий более низкий приоритет. Печать Альтернативные изделия - Структура изделия Запуск сеанса Печать Альтернативные изделия - Структура изделия (tscfg1420m000). Данный сеанс используется для выбора диапазона печатаемых записей. |