| # Обработка изолированного запаса Если дефект (несоответствия) установлен во время закупки, маршрута или производственного процесса, изделие можно либо утилизировать, отбраковать или переместить на изолированное складское место. Изделия изолированного запаса могут быть оценены, используя следующие распоряжения: Возврат поставщику Переделка (в новую спецификацию) Переделка (в существующую спецификацию) Переклассификация Отходы Использовать как есть Для выполнения этого распоряжения, отчет несоответствия (NCR) может быть сгенерирован для этого изделия в изолированном запасе. Если NCR генерируется для изделий из изолятора, распоряжение не определяется в Изолированном запасе в Складировании. Эти данные определяются в Отчеты несоответствия (qmncm1100m000) и ссылаются на изолированный запаса в Складировании. Внедрение обработки изолированного запаса Шаг 1. В сеансе Изделия - Складирование (whwmd4500m000), выберите опцию Утилизация и/или Изоляция или опцию Изоляция для изделия. Примечание Если выбрана опция Утилизация, команда Изолированный запас не доступна. Шаг 2. В сеансе Комбинации тестирования (qmptc0111m000), создайте комбинацию для требуемого изделия и процедуры стандартного теста. Шаг 3. В сеансе Заказ на закупку (tdpur4100m900), создайте и утвердите заказ на закупку изделия. Шаг 4. В сеансе Складское поступление (whinh3512m000), подтвердите складское поступление. Шаг 5. В сеансе Заказ на контроль (qmptc1100m100), определите данные теста для строк контрольного заказа и завершите контрольный заказ. Шаг 6. В сеансе Заказ на контроль (qmptc1100m100) Результат сеанса Контроль по заказу (qmptc1620m000) может быть установлен в Частично принятый/ Отбракованный. Шаг 7. Завершите и обработайте контрольный заказ. Шаг 8. В сеансе Складской контроль (whinh3622m000): Просмотрите принятые и отбракованные изделия, определенные по умолчанию Infor LN из сеанса Контроль по заказу (qmptc1620m000). Обработка складского контроля. Нажмите изолированный запас. Шаг 9. В сеансе Изолированный запас (whwmd2671m000): Просмотрите количество изделий, которые были изолированы. Нажмите Отчет для создания отчета несоответствия для отбракованного количества. Примечание Если Несоответствие уже создано для складского контроля, то тот же NCR привязывается к изолированному запасу в момент создания изолированного запаса. Шаг 10. В сеансе Отчеты несоответствия (qmncm1100m000), распоряжение несоответствия. Более подробную информацию о том как выполнить несоответствие см. Отчет несоответствия и обработка распоряжений.. Примечание Вы можете использовать опцию Деление ОНКМ для создания индивидуальных ОНКМ на основе требования, для изделий в изоляторе. Если поле Распоряжение установлено в Переклассификация или Переделка (в новую спецификацию) можно определить Изделие До, в которое изделие несоответствия должно быть перемещено. Шаг 11. После распоряжения, Infor LN обновляет поля Распоряжение, Причина и Изделие До в сеансе Изолированный запас (whwmd2671m000). Шаг 12. В сеансе Изолированный запас (whwmd2671m000): Просмотрите строки распоряжений. Обработайте заказ по изолированному запасу. Infor LN создает заказ распоряжения и определяет по умолчанию это значение в полях Заказ-распоряжение и Источник заказа распоряжения в сеансе Отчеты несоответствия (qmncm1100m000). Шаг 13. Закройте сеанс Отчеты несоответствия (qmncm1100m000). |