| # Зависимая переменная и нормативное значение Переменная и значение, которые определяют, когда должна быть выполнена работа по обслуживанию. Зависимая переменная является единицей измерений. Пример Копировальное устройство должно обслуживаться после каждых 15,000 копий. Зависимой переменной является число копий. Зависимое нормативное значение- 15,000. В случае прогнозируемых проверок (PI) значение зависимой переменной должно измеряться и сравниваться с нормативными значениями. Если измеренное значение находится за пределами нормативных значений (верхний/нижний пределы), то работа должна быть выполнена. Это можно сделать немедленно или как дополнительную работу. Пример Нормативное значение не было достигнуто к моменту обслуживания. В следующий раз работа для этого механизма будет выполняться спустя месяц. Прогноз изменяется. В случае значения счетчика (CV) и спрогнозированных работ (PA): Обслуживание должен быть выполнено, когда нормативное значение достигнуто. В результате это значение определяет, должна ли выполняться работа. Примечание: Если машина должна быть обследована каждые 20 000 км., первое нормативное значение будет 20 000 км., следующее 40 000 км. и т.д. |